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[bookmark: _Toc18837]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	湖南省舜环肥料制造有限公司资源综合利用项目

	项目代码
	2607-431122-04-05-975313

	建设单位联系人
	熊祥芬
	联系方式
	

	建设地点
	 湖南 省永州 市 东安县井头圩镇廖家村 

	地理坐标
	（东经111度29 分 47.15 秒， 26 度 26 分 35.00 秒）

	国民经济
行业类别
	N7723固体废物治理
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	103  一般工业固体废物
（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目 
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目 
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	东安县发展和改革局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	

	总投资（万元）
	2000
	环保投资（万元）
	69

	环保投资占比（%）
	3.45
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	☑否
□是：
	用地（用海）
面积（m2）
	19882.48

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、选址相符性分析  
（1）用地性质符合性分析
本项目占地面积19882.48m2，其中13242.48m2属于建设用地（土地流转）、6640m2属于设施农用地（租赁合同）。建设用地用于厂房建设，设施农用地仅用于搭设蚯蚓苗大棚，不建设其他生产厂房等，
因此，本项目用地符合相关要求。
（2）周边环境相容性分析
项目位于湖南省永州市东安县井头圩镇廖家村。根据现场勘查，项目地块为山地。周边300m范围内无集中居住区，周边敏感点的分布东北250-500m约7户双坝桥村民，东侧360-500m约5户鼎锅塘村民，且都位于上风向。项目采取隔声降噪、减振，无废水排放，原料暂存及预处理、育肥养殖区、大棚育苗养殖区废气通过喷洒除臭剂，发酵陈化区废气通过生物除臭设施等措施后不会对周边环境产生影响。
综上，从项目用地性质、周边环境相容性，项目采取相关的环境保护措施以后能保证不对居民区产生影响等方面综合分析，项目选址是可行的。
2、与永州市生态环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023版）的相符性分析
根据《生态环境部办公厅关于印发<2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案>的通知》(环办环评函〔2023]81号)、《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(湘政发〔2020]12号)和《湖南省生态环境保护委员会办公室关于印发<湖南省2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案>的通知》(湘生环委办〔2023]13号)等有关要求，永州市已完成生态环境分区管控成果动态更新工作。永州市生态环境分区管控更新成果(2023版)已经市人民政府同意，并报省生态环境厅备案，发布实施。
表1-1 本项目与永州市生态环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023版）（井头圩镇）的相符性分析
	环境管控单元编码
	单元名称
	单元分类
	单元面积
(km2)
	涉及乡镇（街道）
	主体功能定位
	经济产业布局

	


ZH43112220001
	


井头圩镇/石期市镇
	


重点管控单元
	


277.74
	


井头圩镇/石期市镇
	


井头圩镇：城市化地区
	井头圩镇：种植业、养殖业、农产品加工、制造业（制鞋业、塑料制品业）、建材(粘土砖瓦及建筑砌块制造、水泥制品制造)、采矿业（建筑石料用灰岩矿开采）、光伏发电。

	

主要
属性
	一般生态空间（水源涵养重要区\三区三线生态红线\生物多样性保护功能重要区\湿地公园\原生态红线）/红线；水环境一般管控区/水环境优先保护区/水环境城镇生活污染重点管控区；大气环境优先保护区（湖南东安紫水国家湿地公园）/大气环境受体敏感重点管控区/其他区域；建设用地污染重点管控区（矿区/中高风险企业用地/重金属污染防治重点区域）/其他重点管控区。

	

主要环境问题和环保目标
	环境问题：
重金属污染。
环保目标：
井头圩镇涉及湖南东安紫水国家级湿地公园、湘江刺鲃厚唇鱼华鳊国家级水产种质资源保护区、凤凰村供水工程地下水饮用水水源保护区（千人以上）、石板铺村供水工程地下水饮用水水源保护区（千人以上）。


	管控类别
	管控要求
	相符性分析

	空间布局
约束
	（1.1）畜禽养殖产业布局应符合《东安县畜禽养殖污染防治规划 (2021-2025年)》。
（1.2）紫水国家湿地公园：执行《湖南东安紫水国家湿地公园管理办法修正案》。
（1.3）自2020年1月1日0时起，湘江流域东安段全段全面禁止天然渔业资源的生产性捕捞（暂定10年），县境内湘江刺鲃厚唇鱼华鳊国家级水产种质资源保护区实行全面永久禁止天然渔业资源的生产性捕捞。在水产种质资源保护区内禁止围垦河流，确需围垦的，必须经过科学认证，并经省级以上人民政府批准。
	本项目位于东安县井头圩镇廖家村，为湖南省舜环肥料制造有限公司资源综合利用项目，满足空间布局约束要求

	污染物排放管控
	（2.1）对重金属污染片区进行污染治理。治理与修复工程原则上在原址进行，并采取必要措施防止污染土壤挖掘、堆存，以及修复过程中产生的废水、废气、固废等造成二次污染。
（2.2）完善秸秆机械化还田、收储、成型燃料制造、利用等环节的财政补贴和价格政策，大力推进秸秆机械化还田及能源化、饲料化、基料化、工业原料化等多种形式利用。严格落实焚烧责任制；开展城区餐饮业油烟污染综合整治。
	本项目为湖南省舜环肥料制造有限公司资源综合利用项目。符合。


	环境风险
防控
	（3.1）按照《永州市“十四五”生态环境保护规划》《永州市东安县“十四五”生态环境保护规划》，强化环境风险管控，完善环境风险防控体系。
	本项目为城市污泥资源综合利用，不涉危涉重。在运营期加强风险防控措施。符合。

	资源开发效率要求
	（4.1）能源：
全面完善能源基础设施，构建集水电、风电、光伏发电、天然气于一体多种能源并举的大能源格局。
（4.2）水资源：
到2025年，东安县指标应符合相应行政区域的管控要求，东安县用水总量达30089万m3，农业用水总量控制在24264万m3，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2020年降低18.06%、8.87%，农田灌溉水有效利用系数为0.547。
	本项目不使用锅炉，使用电，属清洁能源。本项目用水量较小。


    本项目位于东安县井头圩镇廖家村，本项目用地不涉及生态红线，本项目区域井头圩镇为重点管控单元，经济产业布局种植业、养殖业、农产品加工、制造业（制鞋业、塑料制品业）、建材(粘土砖瓦及建筑砌块制造、水泥制品制造)、采矿业（建筑石料用灰岩矿开采）、光伏发电等。
井头圩镇区域主要环境问题为重金属污染。本项目不涉及重金属污染。
本项目湖南省舜环肥料制造有限公司资源综合利用项目利用城市污水处理厂污泥发酵生产蚯蚓及蚯蚓粪（营养土），本项目满足单元管控要求。
3、蚯蚓粪作为产品的分析
表1-2 建设项目初步筛选情况一览表
	内容
	《固体废物鉴别标准  通则》(GB34330-2017)中要求
	项目情况
	结论

	5.2
	利用固体废物生产的产物同时满足下述条件的，不作为固体废物管理，按照相应的产品管理（按照 5. 1 条进行利用或处置的除外）
	/
	/

	a
	符合国家、地方制定或行业通行的被替代原料生产的产品质量标准；
	符合(DB52/T921-2014）质量标准
	
符合

	b
	符合相关国家污染物排放（控制）标准或技术规范要求，包括该产物生产过程中排放到环境中的有害物质限值和 该产物中有害物质的含量限值；
当没有国家污染控制标准或技术规范时，该产物中所含 有害成分含量不高于利用被替代原料生产的产品中的有 害成分含量，并且在该产物生产过程中，排放到环境中 的有害物质浓度不高于利用所替代原料生产产品过程中 排放到环境中的有害物质浓度，当没有被替代原料时，不考虑该条件；
	


符合《绿化种植土壤》 (CTJ340-2016 中标准要求
	






符合

	c
	有稳定、合理的市场需求。
	有稳定合理市场需求。
	符合


4、与《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策(试行)》 (建城【2009】23号)符合性分析
表1-3与《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策(试 行)》
(建城〔2009〕23号)符合性分析
	[bookmark: OLE_LINK7]序号
	相关规范情况
	建设项目情况
	是否相符

	





1
	
污泥农用时，污泥必须进行稳定化和无害化处理，并达到《农用污泥中污染物控制标准》(GB4284)等国家和地方现行的有关农用标准和规定。污泥衍生产品应通过场地适用性环境影响评价和环境风险评估，并经有关部门审批后方可实施。污泥农用应严格控制施用量和施用期限。
	本项目生活污水处理厂的污泥 满足《农用污泥污染物控制标准》(GB4284-2018)表1B级限值标准，项目运行后需对进厂的污泥进行检测，检测合格的污泥准予进厂使用，不合格污泥不得用于本项目生产使用。蚯蚓土需检验合格满足《绿化种植土壤》(CTJ340-2016)标准并经 有关部门审批同意后方可外售。
	






相符

	




2
	

污泥运输。鼓励采用管道、密闭车辆和密闭驳船等方式；运输过程中应进行全过程监控和管理，防止因暴露、洒落或滴漏造成的环境二次污染；严禁随意倾倒、
偷排污泥
	污泥运输过程中应当采用密闭，不渗水的容器装盛，由专用运输车辆送到本项目所在地，车厢四壁及底部使用耐腐蚀材料，并采取防渗措施，车辆驶离暂存、养殖等场所前，对车轮及车厢外部进行喷雾消毒，运输车辆尽量避免进入人口密集区，卸载后，对运输车辆等进行彻底消毒冲洗。
	






相符

	



3
	城镇污水处理厂、污泥运输单位 和各污泥接收单位应建立污泥转运联单制度，并定期将记录的联单结果上报地方相关主管部门。
运营单位应建立完备的检测、记录、存档和报告制度，并对处理处置后的污泥及其副产物的去向、用途、用量等进行跟踪、记录和报告，相关资料至少保存5年。
	城镇污水处理厂、本单位建立 污泥转运联单制度，并定期将 记录的联单结果上报地方相关主管部门。运营单位应建立完备的检测、记录、存档和报告制度，并对处理处置后的污泥及其副产物的去向、用途、用量等进行跟踪、记录和报告，相关资料至少保存5年。
	


5、、与《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》(发改环资(2022)1453号)符合性分析
表1-4 与《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》(发改环资(2022)1453号)符合性分析
	分类
	文件要求
	项目符合性分析

	





(三)规范污泥处理方式
	根据本地污泥来源、产量和泥质，综合考虑各地自然地理条件、用地条件、环境承载能力和经济发展水平等实际情况，因地制宜合理选择污泥处理路径和技术路线。鼓励采用厌氧消化、好氧发酵、干化焚烧、土地利用、建材利用等多元化组合方式处理污泥。除焚烧处理方式外，严禁将不符合泥质控制指标要求的工业污泥与城镇污水处理厂污泥混合处理。
	[bookmark: OLE_LINK3]本项目蚯蚓养殖的污泥来源于生活污水处理厂，产生的养殖粪便作为营养土外售。符合。
本项目生活污水处理厂的污泥 满足《农用污泥污染物控制标准》(GB4284-2018)标准，项目运行后需对进厂的污泥进行检测，检测合格的污泥准予进厂使用，不合格污泥不得用于本项目生产使用。蚯蚓土需检验合格满足《绿化种植土壤》(CTJ340-2016)标准并经 有关部门审批同意后方可外售。

	




(四)积极推广污泥土地利用
	鼓励将城镇生活污水处理厂产生的污泥经厌氧消化或好氧发酵处理后，作为肥料或土壤改良剂，用于国土绿化、园林建设、废弃矿场以及非农用的盐碱地和沙化地。污泥作为肥料或土壤改良剂时，应严格执行相关国家、行业和地方标准。用于林地、草地、国土绿化时，应根据不同地域的土质和植物习性等，确定合理的施用范围、施用量、施用方法和施用时间。对于含有毒有害水污染物的工业废水和生活污水混合处理的污水处理厂产生的污泥，不能采用土地利用方式。
	
本项目蚯蚓养殖的污泥来源于城镇生活污水处理厂，产生的养殖粪作为营养土外售。符合。

	



(十一)强化运输储存管理
	污泥运输应当采用管道、密闭车辆和密闭驳船等方式，运输过程中采用密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施。推行污泥转运联单跟踪制度。需要设置污泥中转站和储存设施的，应充分考虑周边人群防护距离，采取恶臭污染防治措施，依法建设运行维护。严禁偷排、随意倾倒污泥，杜绝二次污染。
	项目污泥采用密闭车辆进行运输，运输过程中采用密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施；项目推行污泥转运跟踪制度；项目充分考虑周边人群防护距离，采用恶臭污染防治措施，符合。



    由上表可知，项目建设符合《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》(发改环资(2022)1453号)文件要求。
4、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相符性分析
表1-3 本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析
	序号
	要求内容
	本项目情况
	相符性

	1
	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程(含舾装码头工程)及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划(2020-2035年)》的过长江通道项目。
	项目不属于码头建设项目
	符合

	2
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目：
(一)高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；
(二)光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；
(三)社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；
(四)野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；
(五)污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；
(六)对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；
(七)其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。
	项目不位于自然保护区内
	符合

	3
	机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道;无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。
	项目对野生动物无不利影响
	符合

	4
	禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的：应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。
	项目不位于风景名胜区
	符合

	5
	饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。
	项目不位于饮用水水源一级保护区内
	符合

	6
	饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。
	项目不位于饮用水水源二级保护区内
	符合

	7
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目
	项目不新增排污口，不涉及非法围垦河道和围湖造田造地等
	符合

	8
	除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：
(一)开(围)垦、填埋或者排干湿地。
(二)截断湿地水源。
(三)倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。
(四)从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。
(五)破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道滥采滥捕野生动植物。
(六)引入外来物种。
(七)擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。
(八)其他破坏湿地及其生态功能的活动。
	项目不进行以上不符合主体功能定位的行为和活动
	符合

	9
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。
禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。
	项目不利用、占用长江流域河湖岸线
	符合

	10
	禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	项目不位于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内
	符合

	11
	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	项目不新设、改设或扩大排污口
	符合

	12
	禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和 45 个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎(渔)区、禁猎(渔)期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。
	项目不进行生产性捕捞。
	符合

	13
	禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外
	本项目不属于化工项目、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库
	符合

	14
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录(2021年版)》有关要求执行。
	本项目不属于高污染项目
	符合

	15
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建改扩建化工项目(安全、环保、节能和智能化改造项目除外)。
	本项目不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目
	符合

	16
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	本项目不属于落后产能及高耗能高排放项目
	符合



5、其他相符性分析
表1-5 建设项目初步筛选情况一览表
	序号
	初筛相关内容
	建设项目情况
	备注

	1
	用地选址
	本项目位于东安县井头圩镇廖家村，本项目用地性质为建设用地和设施农用地。
	符合

	2
	产业政策
	项目属于A0399其它未列明畜牧业、N7723固体废物治理项目，项目涉及《产业结构调整指导目录》(2024年本)“鼓励类”中的第四十二条“环境保护与资源节约综合利用”中03、城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”及“10、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”，因此拟建项目符合国家产业政策的要求。
	符合

	3
	生态环境分区管控要求

	生态保护红线
	本项目选址在东安县井头圩镇廖家村，不位于生态保护红线范围内。
	符合

	4
	
	环境质量底线
	项目所在地大气环境属于达标区，根据本项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，本项目运营后对区域环境影响不大，环境质量基本可以保持现有水平。
	符合

	5
	
	资源利用上线
	本项目运营过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少。
	符合

	6
	
	环境
准入
	本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策，本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）、《市场准入负面清单》（2025年版）中的禁止、限制建设项目。
建设项目符合国家和地方产业政策，选址符合区域总体规划、满足生态保护、环境质量等要求。东安县科技和工业信息化局同意项目建设。
	符合
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[bookmark: _Toc24289]二、建设项目工程分析
	建设内容
	2.1项目基本情况
（1）项目背景
随着我国城镇化进程的加快，城镇人口集中，城镇生活污水收集处理率逐年提高，随之产生的生活污泥也急剧增加。 污泥是污水处理过程中产生的固体废弃物，富含有机质、氮、磷、钾等营养成分，但也可能含有重金属、病原体等有害物质，随意处置易造成环境污染。蚯蚓作为“生态工程师”，能通过消化分解作用将污泥转化为优质有机肥（蚯蚓粪），实现污泥减量化、无害化、资源化利用，兼具环保效益与经济价值。目前污泥的处置方法主要是填埋和焚烧，这些方法不但产生二次污染，而且占地多、能耗高。污泥处理已经成为各地生态环境部门面临的一大难题。污泥是经污水处理后产生的固形物，生活污水处理厂污泥中含有大量有机物，经多个地方企业生产试验证明是养殖蚯蚓的优质饲料。蚯蚓体内有数百个腔体结构，每一节腔肠就相当于一个独立的消化工厂，每个体节会分泌不同的消化酶，污泥通过上百次甚至几百次的消化，最终成为无害、无味的农用、绿化用肥料。
蚯蚓吞食污泥后产生的排泄物即为蚯蚓粪，比普通土壤中的N、P、K、Mg含量更高，酸碱度为中性，并含有丰富的铜、锌、钼、硼等植物生长所需的微量元素，是一种良好的生物营养土。此外蚯蚓本身兼有饲料、药用等多种价值，它富含动物蛋白，具有抗菌和抗病的医药功能，生物工程技术开发前景广阔。蚯蚓处理污泥工程工艺简单、管理方便、能耗低、运营成本低，可以满足生活综合污泥资源化利用的要求。本项目将生活污水处理厂污泥、畜禽粪便、磨菇渣、植物提取渣、中药渣等为原料进行资源化利用后变成副产品营养土、有机肥用于果树、瓜类及园林绿化的基肥和追肥施用，土壤改良、苗木种植等。
利用城市污水处理厂产生的污泥、畜禽粪便、磨菇渣、植物提取渣、中药渣等为原料来进行蚯蚓养殖，不仅能带来良好的经济效益，还能变废为宝；既可以带动当地劳动就业，提高农村居民收入，推动地方经济建设，又可以解决污水处理厂污泥处理难的问题。因此，利用城市污水处理厂污泥、畜禽粪便、磨菇渣、植物提取渣、中药渣进行蚯蚓养殖是可行的，值得鼓励的。
根据建设单位提供资料，本项目利用城市生活污水处理厂污泥、畜禽粪便、磨菇渣、植物提取渣、中药渣等从事蚯蚓养殖和有机肥生产，查阅《国民经济行业分类》（2017年版），本项目国民经济代码为：N7723固体废物治理。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令682号《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）(环境保护部令第44号)中“四十七、生态保护和环境治理业103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用”中“其它”，须编制环境影响报告表。
[bookmark: _Hlk96508047]为此，湖南省舜环肥料制造有限公司委托湖南博然环保科技有限公司承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，通过现场踏勘、环境现状调查、收集相关资料的基础上，根据环境影响评价技术导则的规定编制了本项目环境影响报告表。
（2）建设项目概况
[bookmark: _Toc127333645]项目名称：湖南省舜环肥料制造有限公司资源综合利用项目；
建设性质：新建；
建设单位：湖南省舜环肥料制造有限公司；
[bookmark: _Toc127333647]建设地点：永州市东安县井头圩镇廖家村；
总投资：2000万元。
占地面积：19882.48m2。
 2.2建设内容及工程规模
1、项目建设内容
   本项目占地面积19882.48平方米，本项目建设内容主要包括蚯蚓单体养殖大棚（用于蚯蚓苗养殖）、生产车间（主要为原辅料暂存区、混合搅拌预处理区、蚯蚓育肥养殖及筛选区、发酵陈化区）、包装车间、综合楼及配套设施。以城市污水处理厂污泥、畜禽粪便、磨菇渣、植物提取渣、中药渣等为原料，本项目建成后年产200吨蚯蚓、年产营养土3100吨、有机肥4200吨。
项目组成内容详见表2-1。
表2-1 项目组成内容一览表
	项目
	工程内容
	建设内容及规模
	备注

	主体工程
	3#蚯蚓单体养殖大棚
	新建27座塑料膜大棚，每座大棚长35米，宽7米，高5米，每个大棚内设2个30m长×2.5m宽的蚯蚓育苗单元模块，每座大棚占地面积245m2，共占地8000m2。用于蚯蚓苗养殖。养殖区进行地面压实并铺设防渗膜。 
	新建

	
	2#生产车间
	钢架厂房，长83米，宽63米，高8.25米，占地面积5229m2。包括原料暂存区、混合搅拌预处理区、发酵陈化区、蚯蚓育肥养殖及筛选区。生产车间地面防渗，原料暂存区地面防渗，并配套建1个1m3渗滤液收集池。
	

	
	1#包装车间
	钢架厂房，长33米，宽23米，高8.25米，占地面积759m2。蚯蚓粪（营养土）和有机肥料破碎、筛分、打包及产品储存
	

	辅助工程
	综合楼
	厂区东北侧，2F，520m2
	

	公用工程
	供水
	由地下水井供水
	

	
	供电
	由村镇供电管网供电
	

	
	排水
	项目实行雨污分流，雨水经厂区雨水管网汇集后排入东侧农灌渠，项目生活污水经化粪池处理发酵喷淋用水，不外排。项目无生产废水外排。
	

	


环保工程
	废水治理
	生活污水经化粪池处理后用作发酵喷淋用水，不外排。
	

	
	
	原料暂存间渗滤液回用于发酵，不外排。
	

	
	
	初期雨水池80m3，收集初期雨水沉淀后用于洒水抑尘或厂区绿化。
	

	
	废气治理
	2#生产车间负压设计，原料堆放区、混合搅拌预处理区、发酵陈化区臭气通过收集后经生物除臭设施处理经15米高排气筒排放。
	

	
	
	大棚内产生的臭气通过定期喷洒生物除臭剂处理。厂区建设绿化带。
	

	
	
	营养土和有机肥料粉碎、筛分粉尘经布袋除尘器处理后，无组织排放。
	

	
	噪声治理
	选用低噪声设备，建筑物隔声及减震基础等措施。
	

	
	固废
	一般固废
	固废分类收集，外售给物资单位回收综合利用。
设一般固废暂存处。
	

	
	
	危废暂存间
	设1个危废暂存间，约5m2。
	

	
	
	生活垃圾
	由环卫部门定期清运处理。
	


2、主要生产设备
新建项目主要生产设备情况见下表。
表2-2 项目主要生产及辅助设备清单
	序号
	工序
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量

	1
	发酵
	纳米膜发酵池
	
	套
	2

	
	
	曝气风机
	4.2kw
	台
	2

	2
	[bookmark: OLE_LINK6]蚯蚓育肥养殖
	上料机
	全自动蚯蚓装框设备
	台
	1

	
	
	[bookmark: OLE_LINK12]蚯蚓养殖筐
	50×40×20cm
	万个
	1.575

	
	
	蚯蚓筛分机
	
	台
	1

	3
	产品加工
	粉碎机
	/
	个
	1

	
	
	滚动筛
	
	台
	1

	
	
	缝包机
	
	台
	1

	4
	
	叉车
	3t
	台
	2

	5
	
	铲车
	10t
	台
	1

	6
	环保设备
	生物除臭设施
	
	套
	1

	
	
	布袋式除尘器
	
	套
	1


3、原辅材料及能源消耗
项目主要能源资源消耗主要为电和员工办公用水，其主要消耗情况详见下表。
表2-3 项目主要原料及能源资源消耗情况表
	名称
	单位
	消耗量
	来源
	最大暂存量
	备注

	城市污水处理厂污泥
	t/a
	8000
	来源于东安县城镇污水处理厂等，水分80%。由污水处理厂负责运输污泥进入厂内。需满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)及《农用污泥中污染物控制标准》(GB4284-2018)表1 B级限值。禁止危险废物及生活垃圾混入。不能使用其他类型工业企业污水处理污泥及集中式工业污水厂污泥。
	40
	[bookmark: OLE_LINK4]污泥与中药渣预处理后用于蚯蚓育肥养殖，养殖蚯蚓适宜水分是70%。

	畜禽粪便
	t/a
	2000
	东安县境内，主要是牛粪、鸡粪，水分约60%
	5
	用于繁殖蚯蚓苗（长约2公分）

	磨菇渣
	t/a
	1000
	冷水滩果秀厂磨菇渣为主，水分约60%
	10
	

	中药渣
	t/a
	4000
	以东安甜蔓生物和湖南时代阳光药业股份有限公司为主，水分40%
	10
	

	
	
	
	
	20
	

	生石灰
	t/a
	8
	外购
	1
	

	发酵菌种
	t/a
	10
	外购，用于发酵
	0.2
	

	蚓种
	t/a
	2
	外购
	/
	

	蚯蚓营养原液
	t/a
	4
	外购，按1:100倍稀释使用
	1
	蚯蚓养殖用

	微生物除臭剂
	t/a
	2
	/
	0.2
	去除恶臭

	塑料膜
	m2
	15000
	外购
	
	

	电
	万kwh/a
	70
	市政电网
	
	

	水
	t/a
	480
	地下水
	
	


原辅材料理化性质：
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: _Toc6196]微生物除臭剂：是遵循微生态工程原理，在充分借鉴国外先进复合微生物技术的基础上，采用微生态工程技术，运用现代生物技术生产，由多种不同性质的有益微生物共同组成新型生物除臭剂。微生物除臭剂能有效去除硫化氢、氨气等恶臭气体，对人体和动植物无任何毒副作用，对环境不产生任何污染。微生物除臭剂含有多种分解能力强的菌株，各个菌株之间存在共生关系，形成一个功能群体，有益微生物有效抑制 腐败菌的腐败分解而转向发酵分解，产生的有机酸类物质能对N、S氧化物进行降解(分解)吸收和固定。
污泥：主要由低级的有机物如氨基酸、腐植酸、细菌及其代谢产物、多环芳烃、杂环类化合物、有机硫化物、挥发性异臭物、有机氟化物等组成，此外，也有可能含有微量汞、镉、铅等重金属物质。根据环境保护部《关于污(废)水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》(环函[2010]129号)文件，生活污水处理厂产生污泥为一般固体废物。 本项目污泥来源于东安县城镇污水处理厂（湖南省舜环环保有限公司）等，车间地面做重点防渗处理，产生少量渗滤液回用于发酵。
[bookmark: _Toc11717][bookmark: OLE_LINK5]环评要求：本项目污泥不能使用工业污水厂污泥，污泥不能含危废。项目使用城市污水处理厂污泥需满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)及《农用污泥中污染物控制标准》(GB4284-2018)表1 B级限值要求。禁止危险废物及生活垃圾混入。污泥检测因子主要为pH值、有机质、总锌、总铜、总铅、总铬、总镍、总镉、总汞、总砷、矿物油、苯并(a)芘、多环芳烃、粪大肠菌群菌值。检测频次为1次/季度。
表2-4  进厂污泥控制指标一览表   单位：mg/kg干污泥  
	序号
	控制项目
	[bookmark: OLE_LINK8]A级污泥产物限值
	B级污泥产物限值

	1
	总镉
	<3
	<15

	2
	总汞
	<3
	<15

	3
	总砷
	<30
	<75

	4
	总镍
	<100
	<200

	5
	总铬
	<500
	<1000

	6
	总铅
	<300
	<1000

	7
	总铜
	<500
	<1500

	8
	总锌
	<1200
	<3000

	9
	矿物油
	<500
	<3000

	10
	苯并(a)芘
	<2
	<3

	11
	多环芳烃
	<5
	<6

	允许使用的农用地类型
	耕地、园地、牧草地
	园地、牧草地、不种植食用农作物的耕地

	污泥产物的卫生学指标、理化指标

	1
	粪大肠菌群菌值
	≥0.01

	2
	蛔虫卵死亡率/%
	≥95

	3
	PH值
	5.5-8.5

	4
	有机质（以干基计）/%
	≥20

	5
	粒径/mm
	≤10


中药渣：主要为东安甜蔓生物和湖南时代阳光药业股份有限公司生产的中成药提取后的中药渣，因中药制药过程中严控各项流程，原材料进厂时进行了严格的质量把关，因此其药渣中重金属含量极低、不含病原体，均属于无毒性的材料，根据查找的资料，中药渣里面含有丰富的微量元素、矿物质，还富含氮、磷、钾、钙、镁及有机质等，对植物的根茎叶都有很好的促进作用，是一种具有多种用途的可再生生物资源，不仅可补充植物生长所需的营养物质，因其中纤维含量较高，含有木质素，还可增加土壤的透气性。中药渣含水率约40%。
菌种：由大量芽孢杆菌、霉菌、酵母菌、放线菌等友谊菌株复合而成，是对粗蛋白、脂肪、纤维素、木质纤维素分解良好的中、高温好痒菌剂。能使发酵物快速升温，高效杀灭有害病菌、虫卵和杂草种子等，快速分散发酵物中氮、磷、钾等大分子养分，转化为有利于作物吸收的小分子速效养分，并形成大量的腐殖质和微量元素。其为纯微生物活孢子制剂，产品内含有固氮、解磷、解钾功能的微生物菌种。固氮菌可产生大量固氮酶，把氮分子变为能被植物吸收的氮原子供作物利用，同时，具有除异臭改善环境的能力，硫化氢、氨气去除率不低于60%，发酵后肥料具有降低土壤容重、提高土壤活性、强根状根、遏制土传病害、提高作物产量和品质等功效。
4、产品方案
项目产品方案详见下表。
表2-4 产品方案
	产品名称
	产量（t/a）
	备注

	蚯蚓
	200
	外售用作饵料、饲料及制药原料等

	营养土
	3100
	产品含水率≤30%，用于花草，苗木

	有机肥
	4200
	产品含水率≤30%，水果，蔬菜等种植


蚯蚓：蚯蚓又名地龙，是环节动物门寡毛纲的陆栖无脊椎动物。蚯蚓营养丰富，繁殖迅速，食性杂，人工养殖产量高。经济效益好。蚯蚓可作为珍贵药物治疗多种疾病，还可以用作高蛋白食品和饲料。蚯蚓挖穴松土、分解有机物，为土壤微生物生长  繁殖创造了良好条件，在土壤改良、消除公害、保护生态环境等方面，在物质循环、生物多样性等方面发挥着特殊作用目前许多国家利用蚯蚓来处理生活垃圾、有机废物和净化污水。蚯蚓通过取食、消化、排泄(蚯蚓粪)、分泌(黏液)和掘穴等活动对土壤过程的物质循环和能量传递做贡献，是对多个决定土壤肥力的过程产生重要影响的土壤无脊椎动物类群(主要是蚯蚓、螨和蚂蚁)之一，被称为“生态系统工程师”。
营养土：蚯蚓粪是一种黑色、均一、有自然泥土味的细碎类物质，具有很好的孔性、通气性、排水性和高的持水量。微小的颗粒状还能帮助增进土壤与空气尽可能地接触，因为它们同土壤混合后使土壤不再板结和坚硬。蚯蚓粪因有很大的表面积，使得许多有益微生物得以生存，并具有吸收和保持营养物质的能力。化学性质：许多有机废弃物，尤其是畜禽粪便，一般呈碱性，而大多数植物喜好的生长介质偏酸(pH：6-6.5)，在蚯蚓消化过程中，使废弃物的pH值降低，趋于中性。生物学性质：蚓粪中富含细菌、放线菌和真菌，这些微生物不仅使复杂物质矿化为植物易于吸收的有效物质，而且还合成一系列有生物活性的物质，如糖、氨基酸、维生素等，这些物质的产生使蚓粪具有许多特殊性质。作用：可作为果树、瓜类及园林绿化的基肥和追肥施用；与长效化肥配合使用效果更加显著；该肥对作物安全，可与种子或幼苗直接接触不会产生任何危害。
[bookmark: OLE_LINK10]营养土质量参照执行《绿化种植土壤》(C J/T340-2016)标准，见表2-5。有机肥参照执行中华人民共和国农业行业标准《有机肥料》（NY/T525-2021）标准，同时产品还应符合GB38400-2019《肥料中有毒有害物质的限量要求》。
表2-5  绿化种植土壤主控指标要求
	主要指标
	技术要求

	1
	PH值
	一般植物
	2.5:1水土比
	5.0~8.3

	
	
	
	水饱和浸提
	5.0~8.3

	2
	含盐量
	EC值(适用于 一般绿化)
	5:1水土比
	0.15~0.9

	
	
	
	水饱和浸提
	0.3~3.0

	
	
	质量法(适用于盐碱土)
	基本种植
	≤1.0

	
	
	
	盐碱地耐盐植物 种植
	≤1.5

	3
	有机质(g/kg)
	12~80

	4
	质地
	壤土类(部分植物可用沙土类)

	5
	土壤入渗率/(mm/h)
	≥5


表2-6  绿化种植土壤重金属含量技术要求
	序号
	控制项 目
	I级
	Ⅱ 级
	Ⅲ级
	I V级

	
	
	
	pH<6.5
	pH>6.5
	pH<6.5
	pH>6.5
	pH<6.5
	pH>6.5

	1
	总镉≤
	0.4
	0.60
	0.8
	1.0
	1.2
	1.5
	2

	2
	总汞≤
	0.4
	0.60
	1.2
	1.2
	1.5
	1.8
	2

	3
	总铅≤
	85
	200
	300
	350
	450
	500
	530

	4
	总铬≤
	100
	150
	200
	250
	250
	300
	400

	5
	总砷≤
	30
	35
	30
	40
	35
	45
	55

	6
	总镍≤
	40
	50
	80
	100
	150
	200
	220

	7
	总铜≤
	40
	150
	300
	350
	400
	500
	600

	8
	总锌≤
	150
	250
	350
	450
	500
	600
	800


注：本项目蚓土重金属含量根据用途具体参照执行指标如下：
(1)水源涵养林等属于自然保育的绿(林)地，其重金属含量应在表2-6中I级范围内；
(2)植物园、公园、学校，居住区等与人接触较密切的绿(林)地，其重金属含量应在表2-6中Ⅱ级范围内； 
(3)道路绿化带、工厂附属绿地等有潜在污染源的绿(林)地或防护林等与人接触较少的绿(林)地，其重金属 含量应在表2-6中Ⅲ级范围内；
(4)废弃矿地、污染土壤修复等重金属潜在污染严重或曾经受污染的绿(林)地，其重金属含量应在表2-6中IV 级范围内。

有机肥：满足中华人民共和国农业行业标准《有机肥料》（NY/T525-2021）标准中相关要求，本公司按标准要求进行有机肥料技术指标的质量分数检测，限量指标委托第三方有资料质公司检测。同时产品还应符合GB 38400-2019《肥料中有毒有害物质的限量要求》。
《有机肥料》（NY/T525-2021）明确：本文件适用于以畜禽粪便、秸秆等有机废弃物为原料，经发酵腐熟后制成的商品化有机肥料。
5、工作班制及劳动定员
项目职工15人，实行三班工作制，年工作350天。
6、厂区平面布置
项目办公室位于厂区东北面；1#包装车间位于厂区西北面；2#生产车间位于厂区中部，包括原料堆放区、混合搅拌预处理区、发酵陈化区、蚯蚓育肥养殖及筛选区，3#蚯蚓单体养殖大棚位于厂区南部，项目平面布置设计满足生产要求，布局较为合理。具体布置见平面布置图。
周边环境概况：项目位于东安县井头圩镇廖家村，东面为农用地，南、西面为林地，北面70米为高速公路。
7、项目给排水
（1）给水工程
a、生活用水
项目工作人员15人，年工作天数为350天。按照《湖南省地方标准-用水定额》（DB43/T388-2020），本项目采用80L/（人•日），则工作人员生活用水量为480m3/a。本项目用水由自打地下水井供给。
（2）排水工程
项目区排水实行雨污分流。
[bookmark: OLE_LINK2]生活污水：项目生活污水主要来自于员工办公，生活污水产生量以用水量的 85%计，则项目生活污水产生量为357 m3/a ，经化粪池处理后用作发酵喷淋用水，不外排。
项目区初期雨水经初期雨水池沉淀后用于道路洒水抑尘或绿化浇灌。
8、物料平衡
本项目物料平衡详见表2-7 。
表2-7 项目物料平衡表
	投入
	产出

	名称
	数量（t/a）
	名称
	数量（t/a）

	污泥（水分80%）
	8000
	蚯蚓
	200

	畜禽粪便（水分60%）
	2000
	营养土（水分30%）
	3100

	磨菇渣（水分60%）
	1000
	[bookmark: OLE_LINK13]有机肥（水分30%）
	4200

	[bookmark: OLE_LINK9]中药渣（水分40%）
	4000
	预处理养殖发酵陈化加工损耗（水分蒸发、蚯蚓新陈代谢消耗水分、废气等）
	7924

	生石灰
	8
	
	

	发酵菌种
	10
	
	

	蚓种
	2
	
	

	蚯蚓营养原液
	4
	
	

	配营养液加水
	400
	
	

	合计
	15424
	合计
	15424




	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述：
一、施工期： 
本项目施工期主要为土建工程、设备安装调试。
[image: ]

二、营运期
本项目蚯蚓养殖工艺流程及产污环节如下：
[image: ]
图 2-1 蚯蚓养殖工艺流程及产排污节点图

工艺流程简述：
1、原料暂存：进厂原辅料先进入原料暂存间分区堆放，原料暂存间为密闭钢架结构房，并按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求进行建设，防止雨水径流进入，该过程会有恶臭（NH3 、H2S）产生，同时会产生少量渗滤液。避免出现污泥、畜禽粪便在暂存间过饱和堆存，污泥、畜禽粪便最大堆存量不超过2天的用量。
2、原辅材料预处理
（1）污泥预处理
按污泥:中药渣=8:1的湿比例混合，将碳氮比调整至20-30:1（蚯蚓适宜C/N范围），同时加入少量生石灰（用量为污泥干重的0.5%），调节pH值至6.5-7.5。水分控制70%，为蚯蚓育肥提供适宜生长环境。
（2）蚯蚓育苗原料预处理，蚯蚓育苗的原料及配比为：将牛粪和鸡粪：中药渣：磨菇渣=2:3:1的湿比例混合预处理后，铲入大棚可用于蚯蚓育苗。
3、蚯蚓养殖
（1）蚯蚓育苗
①温湿度控制
a温度：通过遮阳棚、保温层、通风扇调节，夏季温度超过30℃时及时通风降温，冬季低于10℃时覆盖保温膜，确保环境温度15-28℃。
b湿度：养殖床物料水分保持60%-70%，空气湿度50%-60%，每周洒水1-2次（采用雾化洒水），避免床面积水（积水易导致蚯蚓窒息死亡）。
②投喂管理
 a投喂时机：当养殖床表层物料被蚯蚓消耗60%-70%（约7-10天）时进行投喂。
 b投喂量：每次投喂量为蚯蚓体重的50%-80%，即每㎡养殖床每次投喂预处理污泥[10-15]kg，避免过量投喂导致物料霉变。      
③投喂方式：采用“上层投喂法”，将新物料均匀铺在养殖床表面，厚度10-15cm，无需翻动下层物料（蚯蚓会自行向上取食）。
④翻堆与通气
每周翻堆1次，翻堆深度15-20cm，打破板结层，增加透气性，同时将下层未分解的物料翻至表层，促进均匀分解。翻堆时动作轻柔，避免损伤蚯蚓卵和幼蚓。
（2）蚯蚓育肥：
具体操作是预处理后的污泥装入养殖筐——加蚯蚓苗——加蚯蚓营养液——摆托盘（养殖筐竖放高约6层）——叉车送入养殖区。蚯蚓育肥养殖周期约为15天。
蚯蚓养殖筐规格为50×40×20cm，每一筐装40斤预处理后的污泥（含水率70%），蚯蚓苗约0.25kg，按每天处理21吨(折水分70%)，则每天需要1050个养殖筐，蚯蚓育肥养殖周期按15天，则项目共需养殖筐15750个。
蚯蚓养殖过程中平均每天需添加11.4kg蚯蚓营养原液（按1:100倍稀释使用）。
品种选择优先选择耐污性强、繁殖速度快、食量大的品种。
①紫电蚯蚓：适应范围广，污泥处理效率高，一公斤蚯蚓24小时能处理10公斤物料，而且繁殖率达每月2-3倍，适合规模化养殖。温度30℃左右都能正常生长，特别适合夏季养殖。
②大平2号蚓：耐高密度养殖，对污泥中有机物分解能力强，蚯蚓粪肥效稳定。适合冬季养殖。
4、蚯蚓分离：
当蚯蚓育肥长大至成熟时，将成熟的蚯蚓和蚯蚓粪（水分约50%）用叉车送到蚯蚓、蚯蚓粪分离机，通过重力作用在旋转过程中将蚯蚓进行分离，蚯蚓打包外售。
5、 蚯蚓育肥后蚯蚓粪发酵和蚯蚓育苗后有机肥料发酵：
蚯蚓育肥分离后的蚯蚓粪和大棚育苗后的有机肥料，分别转移至发酵池中，使用纳米膜发酵，均匀地添加生物发酵剂，高温发酵菌种通过好氧曝气有氧呼吸可产生剧烈的生物发酵，迅速繁殖，进行腐熟，发酵时间为10-20天，堆体温度可上升至60℃~80℃，经过一个周期的堆制，发酵后物料的含水率大幅度降低。该生产过程产生少量的恶臭气体。
纳米膜发酵系统简介： 
纳米膜也叫e-PTFE分子膜。发酵过程中产生的水蒸气和二氧化碳等小于膜孔径的物质能够从膜的微孔结构扩散出去，而臭气分子如氨气、硫化氢以及灰尘、病原菌，则被阻隔并溶于膜内层水气，然后滴落回堆体，被微生物进一步分解，既减少了臭气的排放，又提高了堆肥的氮含量。外界雨雪无法渗入膜内。其主要材质及组成： 
表层材质： 
①抗老化。 
②高品质聚酯纤维材料。
中层材质： 
①防外部雨水。 
②水蒸气、空气可透过。
    内层材质： 
①抗酸碱腐蚀 
②隔离异味 ： 
          [image: ]
图 2-2 纳米膜结构示意图

6、陈化：发酵后的物料放入陈化区进行陈化，陈化的目的是进一步降低物料中的水分、使腐熟更加充分。经过第一次发酵后的部分物料尚未达到完全腐熟的部分，需要继续进行二次低温陈化，即后熟。后熟的目的是将有机物中剩余大分子有机物被进一步分解，消除营养土中抑制作物生长的化学物质，完成分解的有机物腐殖化，保证肥料的安全性、稳定性和使用性。该生产过程会产生少量恶臭气体。陈化时间约14天。
7、营养土、有机肥粉碎筛分打包：营养土和有机肥使用粉碎机进行粉碎筛分处理，分别加工包装成营养土和有机肥外售。该生产过程产生粉尘。
项目主要产排污环节详见下表：
表2-8 项目主要产排污环节一览表
	名称
	主要工序
	污染因子
	处理措施
	去向

	废气
	原料暂存区
	氨、硫化氢
	厂房密闭，喷洒除臭剂
	无组织排放

	
	原料预处理
	氨、硫化氢
	厂房密闭，喷洒除臭剂
	无组织排放

	
	大棚蚯蚓育苗区
	氨、硫化氢
	厂房密闭，喷洒除臭剂
	无组织排放

	
	蚯蚓育肥养殖区
	氨、硫化氢
	厂房密闭，喷洒除臭剂
	无组织排放

	
	蚯蚓分离
	颗粒物、氨、硫化氢
	厂房密闭，喷洒除臭剂
	无组织排放

	
	蚯蚓育肥后蚯蚓粪发酵陈化
	颗粒物、氨、硫化氢
	厂房密闭，喷洒除臭剂
	有组织排放

	
	蚯蚓育苗后物料发酵陈化
	氨、硫化氢
	厂房密闭，喷洒除臭剂
	有组织排放

	
	营养土、有机肥粉碎筛分加工
	颗粒物
	布袋除尘
	无组织排放

	
	厂内车辆运输扬尘
	TSP
	定期洒水
	无组织排放

	废水
	生活污水
	pH、悬浮物、COD、BOD、氨氮、 总氮、总磷
	化粪池
	经化粪池处理后用作发酵喷淋用水，不外排。

	
	原料渗滤液
	悬浮物、COD、BOD5、氨氮、总磷等
	集液池收集
	用于发酵

	



固废
	原辅料包装
	废包装袋
	定期收集
	送废品收购站

	
	蚯蚓育肥
	废养殖筐
	定期收集
	送废品收购站

	
	蚯蚓育苗
	废塑料膜
	定期收集
	送废品收购站

	
	废生物滤膜
	废塑料膜
	更换时收集
	厂家回收

	
	办公
	生活垃圾
	生活垃圾桶
	收集后送环卫部门处理

	噪声
	设备运行噪声
	等效连续A声级
	基础减振、厂房隔声
	外环境




	与项目有关的原有环境污染问题
	一、与项目有关的原有环境问题：
本项目为新建项目，根据现场勘探，项目地现场为林地，没有原有环境问题。
二、项目周边环境问题
[bookmark: OLE_LINK1]本项目位于东安县井头圩镇廖家村，项目东面为农用地，南、西为林地，北面70米为高速公路，除北面高速公路产生粉尘、汽车尾气外，周边没有其它环境问题。














[bookmark: _Toc8169]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	3.1空气环境现状调查与评价
1、达标情况判定
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次环评引用了东安县环境质量简报(2025年1月-12月)中的监测数据，结果见表3-1。
表3-1  2025年1-12月东安县环境空气质量污染物浓度状况
	所在区域
	污染物
	年评价指标
	现状浓度（μg/m3）
	GB3095-2012
	GB3095-2026（过渡阶段）

	
	
	
	
	标准值
（μg /m3）
	占标率（%）
	是否
达标
	标准值
（μg /m3）
	占标率（%）
	是否
达标

	东安县
	SO2
	年均浓度
	9
	60
	15
	是
	60
	15
	是

	
	NO2
	年均浓度
	9
	40
	22.5
	是
	40
	22.5
	是

	
	PM10
	年均浓度
	47
	70
	67.1
	是
	60
	78.3
	是

	
	PM2.5
	年均浓度
	31.6
	35
	90.3
	是
	30
	105.3
	超标

	
	CO
	日平均质量浓度
	1100
	4000
	27.5
	是
	4000
	27.5
	是

	
	O3
	最大8小时平均质量浓度
	122
	160
	76.3
	是
	160
	76.3
	是


根据上表可知，2025年1-12月东安县PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3质量浓度均可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准要求，项目所在区域2025年度为环境空气质量达标区；但对比《环境空气质量标准》(GB3095-2026)，PM2.5不满足过渡阶段二级标准浓度限值要求，其他因子均能满足过渡阶段二级标准浓度限值要求。针对区域环境空气质量 PM2.5浓度超标问题，为快速压降污染物浓度，坚持应急管控与长效治理相结合、源头减排与过程监管同步推进。一是严格工业企业应急减排，督促涉粉尘、VOCs、氮氧化物排放企业全负荷运行废气治理设施；二是从严管控各类扬尘污染，辖区在建工地全面落实扬尘防治“六个百分百”，土石方开挖、破碎切割等作业临时停工，裸土、砂石料堆全覆盖密目防尘网；三是强化移动源管控；四是全域严控面源污染，网格化巡查杜绝秸秆、生活垃圾、枯枝落叶露天焚烧。五是优化重污染天气应急体系，修订重污染天气应急预案，细化不同预警等级差异化减排清单，规范企业绩效分级管控要求，做到科学减排、精准管控。
2、特征因子补充监测
为进一步了解项目所在区域特征因子环境空气质量现状，本次项目委托湖南西南检验检测有限公司对环境空气中氨、硫化氢进行了监测。监测结果详见表3-2。
表3-2 其他污染物环境质量现状   
	监测点
	监测点经纬度
	[bookmark: OLE_LINK21]检测因子（小时值）
	2026.5.21~2026.5.23

	
	东经
	北纬
	
	浓度范围
（mg/m3）
	最大占
标率（%）
	评价标准（mg/m3）
	达标
情况

	G1项目地
	111.496431
	26.443056
	NH3
	0.01-0.03
	15
	0.2
	达标

	
	
	
	H2S
	0.001-0.002
	20
	0.01
	[bookmark: OLE_LINK22]达标

	
	
	
	TSP（日均值）
	0.171-0.177
	59
	0.3
	达标


根据监测结果可知，项目地环境空气H2S、NH3、臭气浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相关标准限值。
3.2地表水环境现状调查与评价
项目所在区域地表水体为无名渠，无名渠为农业灌溉用水区，水环境功能区为III类。
评价标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。
监测点位及监测因子如下：
表3-3 地表水环境质量现状监测断面与监测因子一览表
	检测断面
	检测因子

	无名渠
	pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、SS、氨氮、粪大肠菌群


监测结果与评价：监测结果与分析统计情况详见表3-4。
表3-4  地表水现状监测结果  （单位：mg/L，pH无量纲）
	点位名称
	检测项目
	检测结果
	标准限值

	
	
	2026.5.20-22
	

	无名渠
	pH值
	8.3-8.4
	6-9

	
	化学需氧量
	14.7
	20

	
	五日生化需氧量
	2.93
	4

	
	SS
	8
	/

	
	氨氮
	0.212
	1.0

	
	粪大肠菌群
	1046
	10000


因此无名渠地表水各项监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准要求，即项目所在区域地表水环境质量较好。
为了解本项目所在区域地表水体的水质现状，本次评价引用东安县环境质量简报(2025年1月-12月)中的监测数据。芦洪江江边院子断面为Ⅱ类水质，由此可知，芦洪江于东安县境内地表水环境质量总体良好。
3.3声环境质量现状
经现场调查，本项目占地边界周边50m范围内无声环境敏感目标，故不需要对周边声环境现状进行监测。
3.4地下水、土壤环境现状调查与评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行） 
“（三）区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准中区域环境质量现状6. 
地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。” 
本项目属于N7723 固体废物治理，项目区内将按相关要求做好防腐、防渗，不存在土壤、地下水环境污染途径，故本次环评不开展土壤、地下水环境质量现状调查。
3.5生态环境
（1）植被
由植被类型及动植物物种调查可见，评价区植被主要为亚热带地区广泛分布的常绿阔叶林、阔叶针叶混交林，植物物种以华中植物区系为主，物种较为丰富，但多为普通种，勘踏和走访未见其他野生的国家保护植物种类。所以区内无珍稀濒危的野生生物多样性保护内容。
（2）动物
[bookmark: _Toc153184914]经调查，项目区域，动物资源主要以人工养殖的家畜、家禽为主，项目区为农村地区，野生动物的活动踪迹较少，无列入国家重点保护名录的珍稀野生动物分布，主要野生动物都是一些常见的种类如：田鼠、竹鼠、蛇、蛙、黄鼠狼，以及一些鸟类有燕、喜鹊、八哥、画眉等。
项目用地范围内无生态环境保护目标，因此不进行生态现状调查。
3.7电磁辐射
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不涉及电磁辐射设备，因此无需进行电磁辐射环境现状监测与评价。

	环境
保护
目标
	根据现场踏勘，项目所在区域主要环境保护目标详见下表。
表3-10 大气环境保护目标一览表
	名称
	坐标
	保护内容
	环境功能区
	相对厂区方位
	最近距离/m

	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	双坝桥
	111°29'55.45"
	26°26'47.02"
	居住户，7户约21人
	二类
	东北
	290-500

	鼎锅塘村
	111°30'02.40"
	26°26'30.63"
	居住户，4户约12人
	二类
	东
	360-500


表3-11 项目周边地表水、声环境及生态环境敏感保护目标
	环境要素
	环境保护对象
	方位
	保护内容
	距厂界距离（m）
	环境功能及保护级别

	地表水环境
	金江
	北
	农业用水区，小溪
	2000
	GB3838-2002中III类

	[bookmark: OLE_LINK23]
	芦洪江
	东北
	农业用水区，中河
	11000
	GB3838-2002中III类

	
	芦洪江江边院子断面
	东北
	饮用水源保护区，中河
	11000
	GB3838-2002中III类

	声环境
	项目周边50m范围内无居民住户
	GB3096-2008中
2类

	地下水环境
	项目周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
	GB/T14848-2017 Ⅲ类




	
污染
物排
放控
制标
准
	1、噪声
施工期：执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中限值标准；
运营期：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
2、大气
原料贮存及预处理、发酵陈化产生的氨、硫化氢有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准限值；厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新建污染源大气污染物无组织排放限值标准，厂界无组织氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织相关标准限值。
表3-12 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)
	污染物
	标准值
	标准来源

	硫化氢
	无组织
	0.06mg/m3
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	氨
	
	1.5mg/m3
	

	臭气浓度
	
	20（无量纲）
	


3、废水
项目生活污水经化粪池处理后用作发酵喷淋用水，不外排。
原料暂存渗滤液收集后回用于发酵工序 ，不外排。
4、固体废物
生活垃圾收集后交由环卫部门处理；一般固体废物贮存场应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

	总量
控制
指标
	无
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四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	1、施工扬尘防治措施
（1）加强施工管理，必须注意文明施工，合理安排工期；
（2）施工工地内，水泥、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布；
（3）合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输；
（4）严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土；
（5）对于施工便道等裸露施工区地表压实处理并洒水。施工场内便道采用水泥混凝土等，并指定专人定期喷水，使其保持一定的湿度，防止扬尘。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理；对闲置六个月以上的现场空地，必须进行简易的绿化处理，如种植草皮等地被植物。
在积极采取如上措施，加强施工管理工作基础上，项目施工期产生的扬尘污染将会得到有效的控制，不会对周边敏感点造成太大的空气环境影响。此外，该类污染具有局部性和暂时性，伴着施工期的结束也会随之消失，整体影响较小。
2、施工废水防治措施
本项目施工人员生活污水经化粪池处理后用作农肥。车辆冲洗废水经过临时建设沉淀池处理后回用。
3、施工噪声防治措施
项目建设过程中噪声主要来源于施工设备噪声及运输车辆噪声，其噪声值在80～100dB（A）之间。按照《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求，为减少噪声对周围环境产生的影响，项目建设过程中应采取下列噪声污染防治措施：
(1)合理布局，优先选用性能运行良好的低噪声施工机械设备。加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态。
(2)施工期间必须严格按《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）进行施工时间、施工噪声的控制，以减少工程建设施工对周边造成的声环境影响。
(3)施工期运输车辆应尽量保持良好车况，合理调度，尽可能匀速慢行，同时避免夜间22：00后及清晨6：00前作业。
施工期噪声影响是暂时性的，在采取相应的管理措施后可减至最低，并随着施工期的结束而消失。
4、施工期固体废物防治措施
施工期固体废物主要为建筑垃圾及施工人员生活垃圾。本项目建设过程中应采取下列固体废物处置措施：
（1）施工期建筑垃圾应优先综合利用，不能利用部分应及时清运与处理，按管理部门指定地点处置，不得随意弃渣。渣料若在工地内堆置超过一周的，应采取防淋失和风蚀措施。建筑垃圾在运输时，应加盖篷布，按照规定的运输路线，避免沿途洒落，产生二次污染。
（2）施工人员生活垃圾收集于垃圾桶，同现有工程生活垃圾一同交由环卫部门处理处置。
综上所述，施工现场应加强管理，提倡文明施工，经采取以上措施后，施工期固体废物不会对周围环境造成明显不利影响。






	运营期环境影响和保护措施
	4.1大气
本项目生产过程中废气主要为污泥暂存、蚯蚓养殖、蚯蚓粪陈化加工等过程中产生的氨、硫化氢、颗粒物。项目废气产排情况统计见表4-1。
表4-1 项目废气产生和排放情况一览表
	序号
	产污环节
	污染物种类
	产生量t/a
	防治措施
	处理效率
	是否为可行技术
	排放方式
	排放情况
t/a
	排放口基本情况
	时间h
	排放标准
	达标情况

	1
	原料暂存及预处理
	氨
	1.814
	原料暂存及预处理设为密闭车间，收集系统+一套生物除臭系统
	收集效率90%、处理效率80%
	是
	有 组织
	0.3265
(0.0389kg/h)
1.945mg/m3
	DA001
(E111.496880/N26.443194/排气内径0.6m、H15m)
	8400
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
	达标

	
	
	
	
	
	
	
	无组织
	0.1814
(0.0216kg/h)
	/
	
	
	达标

	
	
	硫化氢
	0.084
	
	
	是
	有组织
	0.01512
(0.0018kg/h)
0.09mg/m3
	DA001
(E111.496880/N26.443194/排气内径0.6m、H15m)
	
	
	达标

	
	
	
	
	
	
	
	无组织
	0.0084
(0.001kg/h)
	/
	
	
	达标

	2
	蚯蚓育肥及筛选
	氨
	0.00907
	蚯蚓育肥及筛选设为密闭车间，定期喷洒除臭剂。厂区周边设置绿化带
	50%
	是
	无组织
	0.00454
(0.00054kg/h)
	/
	8400
	
	达标

	
	
	硫化氢
	0.000126
	
	
	是
	无组织
	0.00006
(0.000007kg/h)
	/
	
	
	达标

	3
	发酵陈化
	氨
	0.5329
	负压收集系统+一套生物除臭系统
	收集效率90%、处理效率80%
	是
	有组织
	0.0959
(0.0114kg/h)
0.57mg/m3
	DA001
(E111.496880/N26.443194/排气内径0.6m、H15m)
	8400
	
	达标

	
	
	
	
	
	
	
	无组织
	0.0533
(0.0063kg/h)

	/
	
	
	达标

	
	
	硫化氢
	0.146
	
	
	是
	有组织
	0.02628
(0.0031kg/h)
0.155mg/m3
	DA001
(E111.496880/N26.443194/排气内径0.6m、H15m)
	
	
	达标

	
	
	
	
	
	
	
	无组织
	0.0146
(0.0017kg/h)

	/
	
	
	达标

	4
	粉碎筛分打包
	颗粒物
	2.701
	布袋除尘
	集气罩收集效率≥80%，除尘效率98%
	是
	无组织
	0.259
(0.247kg/h)

	/
	1050
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	达标

	5
	大棚蚯蚓育苗
	氨
	0.022045
	每座大棚为塑料膜密闭，定期喷洒除臭剂。
	50%
	是
	无组织
	0.01102
(0.00131kg/h)

	/
	8400
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
	达标

	
	
	硫化氢
	0.000306
	
	
	是
	无组织
	0.000153
(0.000018kg/h)

	/
	
	
	达标
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表4-2 大气污染物年排放量核算表
	[bookmark: _Hlk163927744]序号
	污染物
	有组织年排放量(t/a)
	无组织年排放量(t/a)

	1
	颗粒物
	0
	0.259

	2
	氨
	0.4224
	0.25026

	3
	硫化氢
	0.0414
	0.02321

	颗粒物合计
	0.259

	氨合计
	0.67266

	硫化氢合计
	0.06461


4.1.1废气源强核算过程
本项目生产过程中废气主要为原料辅料存放区、预处理区、发酵陈化区、蚯蚓育苗、蚯蚓育肥等过程中散发的恶臭。同时，在营养土、有机肥加工过程中粉碎、筛分会有少量的粉尘产生。
（1）原料暂存及预处理产生的氨、硫化氢、臭气浓度
[bookmark: OLE_LINK24]项目污泥、畜禽粪便、中药渣等采用专用的运送车运送至生产车间内暂存区进行暂存和预处理，暂存区为密闭，其暂存和预处理过程中会产生恶臭，其恶臭主要为硫化氢、氨、臭气浓度。
①臭气浓度
暂存过程中臭气浓度产生值参照《城市污水处理厂臭气治理措施分析》《资源节约与环保》2019年第4期（邱赟、尹基宇）暂存区气味值40（无纲量）。
②硫化氢、氨
参考《污水泵站的恶臭评价与治理对策》（《环境工程》2012年第S2期，孟丽红、杨二辉、吴彬贵、张敏），恶臭污染物排污系数一般可通过单位时间内单位体积散发量表征，并根据设计的构筑物面积估算废气源强，NH3的排放系数为0.03mg/s·m2，H2S的排放系数为1.39×10-3mg/s·m2，本项目原料暂存及预处理区面积约2000m2，年运行时间为8400小时，则其NH3的产生量为1.814t/a，H2S的产生量为0.084t/a。本项目原料暂存及预处理区设置为微负压车间，可确保生产区域氨、硫化氢收集效率在90%以上。综上，本项目氨、硫化氢有组织收集量为1.6326t/a、0.0756t/a，无组织散逸量为0.1814t/a、0.0084t/a。全厂收集的氨、硫化氢设置1套恶臭处理系统（采用生物除臭工艺处理）处理后经15m排放，恶臭治理设施除臭效率不低于80%，设计风量为20000m3/h，则项目全厂生产过程中氨、硫化氢产排情况详见表4-1。根据以上核算，排气筒中NH3、硫化氢排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建标准限值。
（2）大棚蚯蚓育苗过程中产生的氨、硫化氢
本项目共设27座大棚进行蚯蚓育苗，每座大棚内设置两条蚯蚓育苗单元，蚯蚓育苗单元为长30m、宽1.5m的长方形堆床，本项目类比《蚯蚓养殖协同处理处置秸秆、畜禽粪便和生活污泥项目》(怀环函 [2019]79号)，H2S的产生量取4.17*10-6mg/s*m2，NH3的产生量取0.0003mg/s*m2。每条单元面积为45m2，则每座大棚内蚯蚓育苗单元面积为90m2，本项目新建27座大棚，则本项目生产单元面积共为2430m2，则本项目H2S的产生量为0.000306t/a，产生速率为0.000036kg/h，NH3产生量为0.022045t/a，产生速率为0.00262kg/h。参考《规模化畜禽养殖场氨气排放量核算技术指南（试行）》（HJ1434-2025），通过添加除臭剂，臭气排放量可得到一定控制，除臭剂可去除50%的NH3、H2S，则项目H2S的排放量为0.000153t/a，排放速率为0.000018kg/h，NH3排放量为0.01102t/a，排放速率为0.00131kg/h。
[bookmark: OLE_LINK11]（3）蚯蚓育肥过程中产生的氨、硫化氢
本项目蚯蚓育肥养殖，全部使用城镇污水处理厂污泥和中药渣预处理后作为养殖土，蚯蚓养殖过程中蚯蚓不断吸收污泥和中药渣中的有机养分，通过新陈代谢产生蚯蚓粪。因此养殖过程中产生的氨、硫化氢浓度很低，项目厂房封闭，本项目养殖区表面定期喷洒除臭剂，采取以上措施，蚯蚓育肥养殖产生的恶臭对周边影响较小。
[bookmark: OLE_LINK17]本项目类比《蚯蚓养殖协同处理处置秸秆、畜禽粪便和生活污泥项目》(怀环函 [2019]79号)同类行业中蚯蚓养殖区氨和硫化氢的产生情况。污泥蚯蚓养殖单位时间单位面积产生H₂S、NH₃的量分别为4.17×10-6mg/s.m²、0.0003mg/s.m²，养殖区总面积约为1000m²，废气年产生时间8400h，因此H₂S、NH₃的产生量分别为0.000126t/a、0.00907t/a，经定期喷洒微生物除臭剂，有效去除硫化氢、氨气等恶臭气体，硫化氢、氨气去除率约50%，因此H₂S、NH₃的排放量分别为0.00006t/a、0.00454t/a。
（4）育肥后分离蚯蚓粪发酵制营养土、大棚育苗后物料发酵制有机肥产生的废气
本项目育肥分离后的蚯蚓粪，转移至发酵陈化区，进行好氧发酵，加工成营养土；大棚育苗后的有机肥转移至发酵陈化区，进行好氧发酵，加工成有机肥。采用纳米膜发酵池好氧发酵。因为《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年 第24号）没有硫化氢、氨系数，本次评价参考《第二次全国污染源普査产排量核算系数手册》(2019年)中《2625有机肥料及微生物肥制造行业产污系数》，NH3产生量为0.073kg/t·产品，其中H2S排放强度约占NH3的10%~28%，本次以NH3产生量的28%计，则为H2S产生量为0.02kg/t·产品，本项目年产量为7300吨，则NH3产生量为0.5329t/a，H2S产生量为0.146t/a。
本项目发酵陈化区设置为微负压车间，可确保生产区域氨、硫化氢收集效率在90%以上。综上，本项目氨、硫化氢有组织收集量为0.4796t/a、0.1314t/a，无组织散逸量为0.0533t/a、0.0146t/a。全厂收集的氨设置1套恶臭处理系统（采用生物除臭工艺处理）处理后经15m排放，恶臭治理设施除臭效率不低于80%，设计风量为20000m3/h，则项目全厂生产过程中氨、硫化氢产排情况详见表4-1。根据以上核算，排气筒中NH3、硫化氢排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建标准限值。
    （5）营养土、有机肥粉碎筛分打包废气
    营养土、有机肥生产过程中粉碎筛分、打包工序产生的粉尘经集气罩收集，由袋式除尘器处理后车间内排放。 
参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册2625有机肥及微生物肥制造行业》产污系数表，粉尘的产污系数为0.370千克/吨-产品。项目年产4200吨有机肥、3100吨营养土，则粉尘产生量为2.701t/a。本项目粉碎机、筛分机上方、打包机侧面设置集气罩，集气罩收集效率≥80%，则粉尘收集量为2.161t/a；收集后的粉尘由袋式除尘器处理，处理效率≥98%，则粉尘排放量为0.043t/a，未收集的粉尘散逸量为0.540t/a，其中约60%在车间内沉降，其余40%散逸至外环境，散逸量为0.216t/a。因此无组织粉尘排放总量为0.259t/a，本项目粉碎筛分打包按每年1050h计算，则排放速率为0.247kg/h。
4.1.2废气治理措施可行性分析
（1）恶臭防治措施
微生物除臭剂是遵循微生态工程原理，在充分借鉴国外先进复合微生物技术 的基础上，采用微生态工程技术，运用现代生物技术生产，多种不同性质的有益微生物共同组成新型生物除臭剂。微生物除臭剂能有效去除硫化氢、氨气等恶臭气体，对人体和动植物无任何毒副作用，对环境不产生任何污染。微生物除臭剂含有多种分解能力强的菌株，各个菌株之间存在共生关系，形成一个功能群体，有益微生物有效抑制腐败菌的腐败分解而转向发酵分解，产生的有机酸类物质能对N、S 氧化物进行降解（分解）吸收和固定。本项目原料暂存及预处理、蚯蚓育肥、大棚育苗等通过喷洒除臭剂，臭气排放量可得到一定控制，经类比同行业同类型项目，除臭剂对氨及硫化氢降解率为60%以上。在采取以上措施后及密闭后，无组织恶臭污染物排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值中新扩改建二级要求。
为防治、减小恶臭气体对本项目周边环境的影响，本次评价提出以下防治措施：
a、在原料运输过程中，必须采用密闭式转运车，以防止原料洒落，同时原料运输车要有集污箱，原料产生的渗滤液可以通过车厢流入集污箱，可以防止渗出液外流及恶臭对沿线影响，通过以上措施，本项目运输系统对运输路线周围敏感点的影响较小。
b、原料暂存区、育苗（大棚）、育肥养殖区、发酵陈化加工区封闭。
c、使用微生物除臭剂。针对原料暂存及预处理区、大棚养殖区、蚯蚓育肥及筛选区产生的臭味必须定期采用微生物除臭剂进行除臭。项目养殖过程采用微生物除臭剂喷施的方式，项目每两小时进行喷淋除臭，采用人工喷淋或者移动式喷雾器来喷洒，有效控制臭味散发，除臭效果达60%以上。
d、加强绿化。在厂区四周进行种植具有吸附作用的乔灌木（裸露地面均种植），采取乔灌草结合、交错排列的方式。
e、安全管理。在项目建成正常运行后，对职工要进行应急事故处置培训；加强原料运输管理，专车运输并封闭性处理，车辆底部加装防漏衬垫，同时合理选择运输路线和运输时间，减少环境和沿线居民的不利影响。
（2）营养土和有机肥加工废气防治措施
[bookmark: OLE_LINK19]根据《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混钾肥、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864-2018）中表15有机肥料及微生物肥料工业排污单位生产单元或设施废气治理可行技术参照表，发酵过程中产生的恶臭污染物控制的可行技术为生物除臭（滴滤法、过滤法），破碎、筛分等过程中产生的颗粒物控制的可行技术为袋式除尘。本项目对生产过程中产生的恶臭污染物配套建设1套负压收集系统+生物除臭系统（采用调PH值+生物滤池工艺），处理效率不低于90%，营养土和有机肥粉碎、筛分、打包等过程中产生的粉尘配套建设1套布袋除尘器处理，除尘效率不低于98%，故本项目废气治理措施均为规范中推荐的可行技术。故本项目废气排放措施可行。
[bookmark: _Toc24560]综上所述，项目所采取的废气防治措施可行。建设单位在严格执行本环评提出的各项污染防治措施后，在开展自行监测和日常环境监理的前提下，不会明显降低项目区域大气环境质量，对项目区大气环境的影响在可接受范围内。
4.1.3废气排放对周边环境的影响分析
根据设计，项目生产过程中产生的废气主要是暂存、养殖过程中产生的少量恶臭气体，经前文分析可知，采取除臭剂喷洒除臭，项目大气污染物均能做到达标排放。经实地调查，本项目周边居民住户最近的为东侧360m鼎锅塘村、东北侧300m的双坝桥，所在地常年主导风向为东北风，不在主导风向的下风向，故本项目废气对双坝桥影响很小。厂址下风向西南边距本项目最近的李家约790m，并有山体阻隔，所以本项目废气对周边环境影响很小。类比同类蚯蚓生产企业，生产过程中产生的恶臭经处理后，均能做到达标排放。 故本项目在采取本环评环保措施后，通过加强环境管理和人员培训，强化环保设施的维护保养，确保环保设施有效运行，按监测计划进行监测，在环保设施出现故障时应及时组织抢修，如短期不能恢复，应停机检修，待环保设施恢复正常后，才能恢复生产，因此在采取以上措施后本项目对周边大气环境影响较小。
为减少粪便、污泥等转运过程中对运输路径的影响，应严格按要求控制粪便的水分，运输车辆应定期清洗消毒，运输车辆要防渗漏，不得有渗滤液进入公路路面，应进行遮盖，同时应尽量避免经过居民聚集区等，减少粪便转运对沿线居民的恶臭、扬尘污染影响。经采取以上措施后，物料转运过程中对沿途路径影响较小。
4.1.4非正常工况分析 
通过对本项目废气产生环节及主要污染物识别，综合考虑废气的环境影响和事故可能发生的概率，本次环评非正常工况考虑废气处理装置出现故障，废气净化效率降低，从而造成污染物的非正常排放。假设情况的污染物排放量见表 4-3。
表 4-3 项目非正常排放源强参数一览表
	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放速率
(kg/h)
	排放标准
(kg/h)
	单次持续时间
	应对措施

	原料暂存及预处理、发酵陈化
	废气治理设施故障
	氨
	0.2515
	4.91
	1h
	及时组织抢修，直至废气治理设施恢复正常

	
	
	硫化氢
	0.0246
	0.33
	1h
	


由上表可知，在非正常工况下项目氨、硫化氢污染物排放量将大幅度增加，但不出现超标准排放。
为尽量避免非正常情况排放发生，建设单位应采取如下防范措施： 
①对非正常状态下排放的危害加强认识，建立一套完善的环保设施检修体制。 
②建设单位应做好生产设备和环保设施的管理、巡检工作，选用质量好的设备；派专人对易发生非正常排放的设备进行定期维护，出现异常情况，及时维修处理。 
③如出现严重事故情况，应立即停车停产，进行检修。待废气治理设施正常运行后，方可重新开始作业。
4.1.5废气监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定自行监测计划，本项目废气污染源自行监测计划如下表。
表4-4  废气污染物排放监测工作计划表
	要素
	测点位置
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	无组织废气
	项目区厂界上、下风向
	颗粒物
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》 
（GB16297-1996）无组织排放浓度限值要求

	
	
	氨、硫化氢、臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准（GB14554-1993）


4.2废水
本项目生产过程中产生的废水主要为原料区暂存时会产生的少量渗滤液，另外办公生活过程中也会有少量生活污水产生。
（1）原料暂存时渗滤液
原料区污泥暂存时会产生的少量渗滤液，原料堆放区建1个1m3有集液池，完善收集沟，渗滤液进入集液池。收集产生的渗滤液，回用于发酵工序，不外排。
渗滤液中主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS等，据有关资料报道，污染物含量为：COD1000~1500mg/L，BOD5200~600mg/L，TN 30~80mg/L，SS 30~200mg/L，NH3-N 25~70mg/L，产生的渗滤液经集液池收集后，回用于发酵工序，不外排。根据建设单位提供资料以及类比同类行业，本项目的渗滤液产生量约为1m³/a(0.003m³/d)，项目渗滤液为污泥本身积压产生，根据湖南省舜环环保技术有限公司提供的污泥检测报告污泥为一般固废，因此污泥内水分形成渗滤液用于发酵工序是合理的。
（2）生活污水
项目运营期的员工人数为15人，按照《湖南省地方标准-用水定额》（DB43/T388-2020），按80 L/人·d计，则员工生活用水量为1.2m3/d，480m3/a。废水产生量按用水量的85%计，则项目生活污水产生量为1.02m³/d，357m³/a。各水污染物浓度分别是：COD为260mg/L，BOD5为160mg/L，SS为200 mg/L，氨氮为30 mg/L。生活污水经化粪池处理后作堆肥发酵喷淋用水，不向外排放。
（3）初期雨水
在降雨过程中，地面污染物会被雨水冲刷进入地表径流，污染物浓度随降雨过程的持续而明显下降，一般说来，初期雨水量每次取降雨的前15mm径流量。
初期雨水量与汇水面积有关，本项目原辅料贮存区、加工陈化区等着均在室内，有房顶进行遮雨。房顶雨水落水管收集外排，项目厂区内路面、停车位等产生的初期雨水经初期雨水池收集。本项目路面、停车位等面积约为4793m2。因此1次最大初期雨水量Q=4793×15/1000=72m3。
为避免地面散落的污染物等随雨水外排，本项目应设置1个容积为80m3初期雨水池。
初期雨水主要污染物为 COD、SS，类比永州同类型企业可知：其主要污染物浓度为 COD：100mg/L、SS：150mg/L。收集经沉淀处理后用于厂区洒水抑尘或厂区绿化。
表4-5  项目废水产生情况一览表
	类型
	废水量
	
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N

	生活污水
	357m3/a
	产生浓度（mg/L）
	260
	160
	200
	30

	
	
	产生量（t/a）
	0.093
	0.057
	0.071
	0.011



表4-6 项目废水产生及排放情况一览表
	产污环节
	废水量
	污染物种类
	产生情况
	防治措施

	处理效率
	是否为可行技术
	排放情况
	排放方式
	排放去向
	排放规律
	排放口基本情况
	排放标准
	达标情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	编号
	名称
	类型
	地理坐标
	
	

	生活污水
	357m3/a
	PH
	6~9
	化粪池处理，规模为1.5
m3/d）
	/
	是
	6-9
	不排放
	回用于场内堆肥发酵喷淋用水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	达标

	
	
	COD
	260mg/L，0.093t/a
	
	40%
	
	156mg/L，0.056t/a
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	BOD5
	160mg/L，0.057t/a
	
	40%
	
	96mg/L，0.034t/a
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SS
	200mg/L，0.071t/a
	
	40%
	
	120mg/L，0.043t/a
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	氨氮
	30mg/L，0.011t/a
	
	40%
	
	18mg/L，0.006t/a
	
	
	
	
	
	
	
	
	


生活污水经化粪池处理，化粪池是利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中有机物的设备。经化粪池处理后用作发酵喷淋用水，不外排。
厂内路面硬化，路面产生的初期雨水收集后经80m3初期雨水池沉淀后用于厂区洒水抑尘或厂区绿化，因此本项目废水对外环境影响较小。
4.3噪声
（1）噪声源强
项目噪声主要来源于全自动蚯蚓装框分离设备、曝气风机、粉碎机、筛分机、铲车、叉车、缝包机、臭气处理设施（泵类、引风机）、布袋脉冲除尘器等设备运转时产生的机械噪声。通过类比分析，噪声源强约为70~85dB(A)。各主要声源情况见表4-7。
表4-7  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	序
号
	建筑物名 称
	声源名称
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/（dB(A)）
	运行时段
	
建筑物插入损失/（dB(A)）
	建筑物外噪声

	
	
	
	声压级/距声源距离 /(dB(A))/m
	
	
X
	
Y
	
Z
	
	
	
	
	声压级/ （dB(A)）
	建筑物外距离

	1
	2#生产车间
	曝气风机
	85/2
	选用 低噪  声设  备 、
振、墙体隔声
	0
	75
	0.2
	东
			30
	55.5 
	0:00～24:00
	20
	35.5 
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	184
	39.7 
	
	20
	19.7 
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	33
	54.6 
	
	20
	34.6 
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	北
		40
	53.0 
	
	20
	33.0 
	1m

	2
	2#生产车间
	全自动蚯蚓装框分离设备
	80/1
	
	5
	45
	2
	东
	25
	52.0 
	8:00～18:00
	20
	32.0 
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	165
	35.7 
	
	20
	15.7 
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	西
		59
	44.6 
	
	20
	24.6 
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	72
	42.9 
	
	20
	22.9 
	1m

	3
	包装车间
	粉碎机
	85/1
	
	-10
	87
	2
	东
	30
	55.5 
	
	20
	35.5 
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	220
	38.2 
	
	20
	18.2 
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	西
		22
	58.2 
	
	20
	38.2 
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	20
	59.0 
	
	20
	39.0 
	1m

	4
	2#生产车间、包装车间
	筛分机
	85/2
	
	-25
	87
	2
	东
		53
	50.5 
	
	20
	30.5 
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	220
	38.2 
	
	20
	18.2 
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	8
	66.9 
	
	20
	46.9 
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	20
	59.0 
	
	20
	39.0 
	1m

	5
	包装车间
	缝包机
	75/1
	
	-28
	100
	0.5
	东
		60
	39.4 
	
	20
	19.4 
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	南
		220
	28.2 
	
	20
	8.2 
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	5
	61.0 
	
	20
	41.0 
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	北
		20
	49.0 
	
	20
	29.0 
	1m

	6
	包装车间
	布袋脉冲除尘器
	80/1
	
	-18
	100
	3
	东
		46
	46.7 
	
	20
	26.7 
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	220
	33.2 
	
	20
	13.2 
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	西
		14
	57.1 
	
	20
	37.1 
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	20
	54.0 
	
	20
	34.0 
	1m

	7
	2#生产车间
	铲车、叉车
	85/2
	
	-5
	22
	2.5
	东
		33
	54.6 
	
	20
	34.6 
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	146
	41.7 
	
	20
	21.7 
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	28
	56.1 
	
	20
	36.1 
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	94
	45.5 
	
	20
	25.5 
	1m


备注：以厂区中心为坐标原点(0,0,0)，以西向东为 X 轴，以南向北为 Y 轴，地面垂直向上为 Z 轴。
表4-8  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置/m
	声功率级/(dB(A))
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	1
	臭气处理设施
	/
	42
	63
	3
	75
	减振、隔声
	00:00～24:00



（2）预测模式
采用如下预测模式进行预测：
LA（r）=LA（ro）-20Lg[r/ro]
式中：LA（r）——离声源距离为r处预测点的A声级值
LA（ro）——声源A声级值
r——预测点距声源的距离
ro——参考位置距离声源的距离
噪声叠加公式：
Leq＝10lg∑（100.1L1+100.1L2+…100.1Li）
式中：Li——其中单个噪声源的声级数，dB（A）
Leq——噪声源叠加后的值
[bookmark: _Toc329264019]（3）噪声预测结果及影响分析
根据预测模式公式计算噪声对周边声环境的影响距离，计算结果见下表：
表4-9 项目厂界噪声预测值预测结果  单位：dB(A)
	预测点
	贡献值
	昼间
	夜间

	
	昼间
	夜间
	标准限值
	是否达标
	标准限值
	是否达标

	东厂界
	41.2
	41.2
	60
	是
	50
	是

	南厂界
	26.4
	26.4
	60
	是
	50
	是

	西厂界
	49.1
	49.1
	60
	是
	50
	是

	北厂界
	43.4
	43.4
	60
	是
	50
	是


本项目发酵昼、夜间生产，其它夜间不生产，从上述预测结果可以看出，在采取了降噪措施后，本项目厂界噪声昼、夜间贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
（4）防治措施
为了将项目产生的噪声对周围环境的影响降至最低，本环评建议建设单位采取以下的隔声、降噪措施：
①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备；
②合理布局本项目高噪声的设备，将生产设备全部布置于车间内部，尽可能集中布置于车间中部，同时尽可能将厂房进行封闭，减少对外界的影响；
③加强对设备保养维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。
综上所述，采取以上噪声污染防治措施，设备等噪声对周围的声环境质量影响不明显，可满足声环境功能区划要求。
（5）噪声监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划。
表4-10  自行监测信息表
	排放口（监测点位）名称
	污染物名称（监测因子）
	监测频次

	厂界四周外1m处
	等效A声级
	1次/季度


4.4固废
4.4.1污染源分析
项目建成运行后，产生的固体废弃物主要为员工生活垃圾、除臭剂废包装袋、废养殖筐、废塑料膜。
（1）生活垃圾
本项目职工15人，生活垃圾产生量按0.5kg/人.天计算，则每天产生生活垃圾7.5kg/d，年产生量约为2.625t/a。生活垃圾袋装收集，委托环卫部门定期统一清运处理。
（2）一般工业固体废物
项目运营期包装过程中会产生少量的废包装袋，除臭剂废包装袋产生量约为0.1t/a。类别代码为SW17，废物代码900-003-S17，集中收集后，外售废品收购站。
废养殖筐、废塑料膜、废生物滤料为废塑料制品，产生量分别为0.1t/a、0.1t/a、0.2t/a，类别代码为SW17，废物代码900-003-S17，集中收集后，废养殖筐、废塑料膜外售废品收购站，废生物滤料厂家回收。
    项目设备委外维修，不在厂内维修，因此不产生维修固废。
项目一般固废存放区应严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020）的有关规定，一般工业固废暂存场所采取防渗漏防雨防火措施，并远离敏感点，各类固废分类收集，按GB15562.2-1995《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置环境保护图形标志设置环境保护图形标志，建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。
本项目营运期产生的固体废弃物量少，在采取以上处理措施后，均可得到有效的处理处置，对环境影响很小。
表4-11  项目固体废物产生及处置情况一览表
	序号
	名称
	产生工序
	物理特性
	主要成分
	废物代码
	属性
	产生量
	处置情况

	1
	废包装袋
	生产加工
	固态
	塑料
	900-003-S17
	一般工业固体废物
	0.1t/a
	外售废品站

	2
	废养殖筐
	蚯蚓养殖
	固态
	塑料
	900-003-S17
	一般工业固体废物
	0.1t/a
	外售废品站

	3
	废塑料膜
	大棚
	固态
	塑料
	900-003-S17
	一般工业固体废物
	[bookmark: OLE_LINK20]0.1t/a
	外售废品站

	4
	废生物滤料
	废气处理
	固态
	塑料
	900-003-S17
	一般工业固体废物
	0.2 t/a
	由厂家回收

	5
	生活垃圾
	办公
	固态
	垃圾
	900-099-S64
	生活垃圾
	2.625t/a
	委托环卫部门清运


4.4.2固体废物处置环境管理要求
一般工业固体废物贮存场所设置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的相关要求，尽可能设置于室内；为加强监督管理，贮存场所应按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单的要求设置环保图形标志。
建设项目强化废物产生、收集、贮存各环节的管理，做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。因此，建设项目产生的固体废物经有效处理和处置后对环境影响较小。
4.5 地下水及土壤影响分析
[bookmark: _Toc27206]4.5.1可能产生渗漏的主要环节
拟建项目可能产生渗漏的主要环节见下表。
表4-12  拟建项目可能产生渗漏的环节一览表
	序号
	防渗部位
	污染途径
	防渗分区
	防渗技术要求

	1
	[bookmark: OLE_LINK15]2#生产车间、3#生产大棚
	渗漏
	重点防渗区
	至少1 米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10 -10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

	2
	包装车间、初期雨水池
	渗漏
	一般防渗区
	至少1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10 -7 cm/s）

	3
	综合楼、厂区路面
	渗漏
	简单防渗区
	一般地面硬化


[bookmark: _Toc3202]4.5.2具体的防渗措施
（1）重点防渗区
本项目2#生产车间、3#生产大棚为重点防渗区，对于重点污染防治区，须按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）的有关要求进行设计。地面与裙脚必须用坚固、防渗的材料建造；有泄漏液体收集装置；有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；堆放基础需设防渗层，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10 -10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 
（2）一般防渗区
本项目一般防渗区主要为包装车间、初期雨水池等。一般污染物防治分区参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），一般污染防治区防渗层的防渗性能要求至少1m厚黏土层，渗透系数≤10-7cm/s。
[bookmark: _Toc25089]（3）简单防渗区
[bookmark: _Toc27934]一般地面硬化。
[bookmark: _Toc10346]4.5.3其他污染防治措施
为了进一步避免拟建项目对周围地下水环境产生影响，建构筑物采取上述防渗措施的同时，建设单位还应采取以下措施：
①加强对原料的管理，减少原料在厂内临时存放时间，避免厂区内长时间堆存。
②厂区设专门人员对各生产设施进行定期巡查，如发现“跑、冒、滴、漏”问题，及时解决。
本次环评评价，在落实好上述地下水、土壤污染防治措施后，拟建项目的建设对周围地下水、土壤环境的影响不大。
4.6 环境风险
环境风险防范意识是企业安全生产的前提和保障，本次评价针对项目在生产等过程中可能发生的潜在危险进行分析，以找出主要危险环节，认识危险程度，从而针对性地采取预防和应急措施，尽可能将风险可能性和危害程度降至最低。本次环评根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），针对项目运营期间可能存在的环境风险进行风险评价。
[bookmark: _Toc8777]4.6.1风险调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》、《危险化学品重大危险源辨识》（GB1851-2018）对爆炸品，易燃气体、毒性气体，易燃液体，易于自燃的物质，遇水放出易燃气体的物质，氧化性物质、有机过氧化物，毒性物质等6大类9小类物质的临界量加以确定。经对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B重点关注的危险化学品及临界量，根据企业提供的原辅材料可知，根据项目使用的原辅料种类：蚯蚓苗、污泥及微生物除臭剂，项目生产过程中不使用有毒物质，本项目不涉及危险物质，属非重大危险源，即项目环境风险为简单分析。
[bookmark: _Toc11350]4.6.2环境风险源及可能影响的途径
项目风险源与可能污染环境的途径如下：
表4-13  环境风险分析
	序号
	风险源
	可能影响的途径
	环境风险防范措施

	1
	2#生产车间、3#生产大棚
	渗滤液渗透，污染土壤和地下水
	加强管理，重点防渗

	2
	包装车间、初期雨水池
	渗滤液渗透，污染土壤和地下水
	加强管理，一般防渗

	3
	污泥
	混入含有有毒有害物质或重金属等，污染土壤环境
	作为原料的污泥必须经过检验合格才能使用

	4
	火灾
	空气、地表水
	应急消防废水事故池（初期雨水池兼）


[bookmark: _Toc30304]4.6.3环境风险防范措施
建设单位在项目建成后应加强环境管理，针对项目运营期间可能产生的环境风险，建议采取以下突发环境风险防范措施：
（1） 渗滤液渗透防范措施
①2#生产车间、3#生产大棚可能泄漏风险的区域加强管理，作为重点防渗区，设置收集沟收集污泥、粪便等暂存产生的渗滤液，渗滤液回用于发酵。
②加强员工环保意识，加强全程监管，及时清理产生的渗滤液。
（2）原料存在有毒有害物质风险
①建设单位仅使用生活污水处理厂污泥，不得使用其他工业污泥，同时，使用的污泥必须经过检验，检验合格后才能使用。
②对项目使用的污泥、粪便、植物提取渣、中药渣等做好相关记录，包括来源、时间、数量、污泥检验报告等，存档。
③污泥、粪便、植物提取渣、中药渣进厂后，避免厂区内长时间堆存，降低渗滤液产生的风险。
4.6.4应急措施
①如果发现起火，立即报警，通过消防灭火。根据不同的物质选择相应的灭火器材实施扑救；切断火势蔓延的途径，对消防废水进行围堵收集。
②如发现污泥防渗区防渗层出现破损，必须将破损区域隔开，待修补完成后才能使用。
4.6.5事故污染物转移途径及危害形式
本项目事故污染物转移途径及危害形式详见下表。
表4-14  项目事故污染物转移途径及危害形式
	事故原因
	事故危害形式
	污染物转移途径
	危害形式

	
	
	大气
	排水系统
	地下水、土壤
	

	生产过程中装置发生故障，引发污泥、粪便泄漏至周边环境
	污泥、粪便泄漏
	恶臭扩散
	对周边地表水体造成影响
	渗透、吸收
	影响周边大气、水环境、土壤

	废气污染防治措施发生故障导致污染物超排放
	污染物超标排放，污染环境 
	扩散
	/
	/
	影响周边大气环境

	火灾风险
	消防废水排放，污染环境
	扩散
	消防废水事故排放，对周边地表水体造成影响
	渗透、吸收
	影响周边大气、水环境


4.6.6项目环境风险简单分析内容表
因本项目环境风险为简单分析，故本项目环境风险内容详见下表。
表4-15  建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	湖南省舜环肥料制造有限公司资源综合利用项目

	建设地点
	永州市东安县井头圩镇廖家村

	地理坐标
	东经：111°29'47.15"、北纬：26°26'35.00"

	主要危险物质及分布
	本项目不涉及风险导则附录B中风险物质，项目环境风险主要是粪污泄漏及环保设施故障导致的事故排放。

	环境影响途径及危害后果
	环境影响途径：本项目污泥等在储存设施泄漏等情况下，可能会导致原料暂存时渗滤液溢至外环境；可能发生的火灾事故及次生环境事件。
危害后果：造成周边环境恶臭，如短时间恶臭等现象，一般不会影响人身健康影响。在发生火灾事故时，除了对周围环境空气产生影响外，消防废水未及时收集而漫流，可能造成环境污染。

	风险防范措施要求
	风险防范措施：
（1）完善场内废水收集沟，并配套建设原料暂存渗滤液池，不外溢至外环境。
（2）注意防火安全，并主要保持阴凉通风环境等。
（3）完善环保设施日常管理，备品备件应充足，确保环保设施正常运行。
（4）建立一套完善的安全环保管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。
应急要求：
针对本项目可能发生的泄漏等事故风险，简要提出如下应急措施：
（1）应急组织机构分级，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由东安县人民政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由区政府进行统一调度。
（2）完善应急措施，应急卡应上墙。
（3）细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管理、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级生态环境部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。
（4）组织专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。
（5）事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。
（6）制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。
（7）制定有关的环境恢复措施（包括生态环境、水体）组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价。
（8）定期安排有关人员进行培训与演练。
（9）在项目邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。

	填表说明：无


4.7 项目环保投资
本项目总投资2000万元，其中环保投资为69万元，所占比例3.45%。项目环保投资见表4-16。
表4-16  项目环保投资及三同时设施验收一览表
	类别
	项目内容
	治理措施
	投资
（万元）
	验收标准

	运营期
	废气治理
	H2S、NH3、恶臭
	厂房封闭，对原料暂存及预处理区、育肥养殖及筛选区定期喷洒生物除臭剂。
	30
	执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值。

	
	
	H2S、NH3、臭气浓度
	养殖大棚封闭、定期喷洒生物除臭剂。
	
	

	
	
	H2S、NH3、臭气浓度、颗粒物
	厂房封闭，对发酵陈化区废气收集经1套生物除臭设施处理后15米高排气筒排放。
	
	

	
	废水治理
	生活污水
	经化粪池处理后用作发酵喷淋用水，不外排。
	5
	/

	
	
	集液池
	1m3集液池，收集沟，回用于蚯蚓养殖，不外排。
	1
	/

	
	
	初期雨水池
	80m3初期雨水池及雨水管网
	10
	/

	
	噪声治理
	设备噪声
	采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声
	2
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	
	固废治理
	一般固废
	在厂房内设一处固废暂存区
	0.5
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 
（GB18599-2020）

	
	
	生活垃圾
	生活垃圾收集桶
	0.5
	

	
	分区防渗
	/
	2#生产车间、3#大棚重点防渗，1#包装车间、初期雨水池一般防渗处理，综合楼、厂区路面简单防渗
	20
	满足相应防渗要求

	合计
	69
	






[bookmark: _Toc12829][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	污泥暂存预处理过程中恶臭废气（无组织）
	H2S、NH3、臭气浓度
	厂房封闭，废气收集经1套生物除臭设施处理后15米高排气筒排放（DA001）
	H2S、NH3、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

	
	蚯蚓育肥养殖过程中恶臭废气（无组织）
	H2S、NH3、臭气浓度
	育肥养殖区封闭、定期喷洒生物除臭剂。
	

	
	大棚育苗养殖区恶臭废气（无组织）
	H2S、NH3、臭气浓度
	育苗养殖区封闭、定期喷洒生物除臭剂。
	

	
	发酵陈化区
	H2S、NH3、臭气浓度
	厂房封闭，发酵陈化区废气收集经1套生物除臭设施处理后15米高排气筒排放（DA001）
	

	
	营养土及有机肥加工
	颗粒物
	经布袋除尘器处理后无组织排放
	颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、氨氮等
	生活废水经化粪池处理后回用于发酵
	不外排

	
	原料渗滤液
	COD、BOD5、氨氮等
	1m3集液池，收集沟，回用于发酵，不外排。
	/

	
	初期雨水
	SS
	80m3初期雨水池及雨水管网
	/

	声环境
	运行设备
	噪声
	采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	本项目产生的包装、除臭剂废包装袋、废养殖筐集中收集后外售废品收购站；生活垃圾收集后交当地环卫部门处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	按要求进行分区防渗。2#生产车间、3#大棚重点防渗，1#包装车间、初期雨水池一般防渗处理，综合楼、厂区路面简单防渗。同时，厂区路面均需要进行硬化，并建设厂区雨水管网。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	加强环境风险管理，落实风险防范措施；加强生产过程控制，落实风险应急设施；配备一定的应急消防、堵漏器材。
厂区按要求做好防渗工作。渗滤液经收集回用于发酵。厂区四周设置雨水沟和初期雨水池（80m3）。

	其他环境管理要求
	 
1、环境管理制度要求
①建立完善的环境管理机构，确定各部门及岗位的环境保护目标和可量化的指标。促进全体员工参与到环境保护工作之中。
②明确环保专职人员的工作职责，制定并督促执行相应的环境保护管理制度，环境管理制度上墙。如岗位责任制、操作规程、安全制度、污染事故报告制度、环境设施管理规定等，对员工进行定期和不定期的环境保护知识培训，提高职工的环境保护意识，保证环境管理和环保工作顺利进行。
③落实好项目的环保设计方案，切实按照设计要求实施，确保环保设施的建设，使环保工程达到预期效果。
④建立污染源档案，并优化污染防治措施。按照生态环境部门的规范建立本企业有关“三废”排放量、排放浓度、噪声情况、固体废物综合利用、污染控制效果等情况的档案，并按照有关规定编制各种报告与报表，并负责向生态环境部门呈报。
⑤检查环境管理工作中的问题和不足，对发现的问题和不足，提出改进意见。协同当地生态环境部门处理与项目有关的环境问题，维护好公众利益。
⑥建立并规范台账（包括原辅材料入厂台账原料、环保设施运行维护台账、一般固废、危废台账等），并保存好记录至少五年。
⑦厂区硬化要求（防渗防漏），原料和产品堆放要求，规范化暂存场所等。
2、排放口规范化建设
根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（原国家环境保护总局环发[1999]24 号）文件的要求，一切新建、扩建、改建和限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口，并作为落实环境保护"三同时"制度的必要组成部分和项目验收的内容之一。排放口规范化整治要遵循便于采集样品、便于监测计量，便于日常监督管理的原则，严格按排放口规范化整治技术要求进行。排放口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排放口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放的科学化、定量化的重要手段。
按照《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023年修改单的规定和要求，设置环境保护图形标志牌，便于生态环境部门对污染源的监督管理。
（1） 废气排放口
按照《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）要求，废气采样口设置在垂直管段，采样口直径为≥80mm，自动监测断面和手工监测断面设置位置应满足，其按照气流方向的上游距离弯头、阀门，变径管>4倍烟道直径，其下游距离上述部件>2倍烟道直径。排气筒出口处视为变径。所有自动监测断面应设置在手工监测断面上游0.5m内。
工作平台要求：
一般要求：
①监测断面距离坠落高度基准面2m以上时，应配套建设永久、安全、便于采样和测试的工作平台。
②除在水平烟道顶部开设监测孔外，工作平台宜设置在监测孔的正下方1.2m~1.3m处。
结构要求：
①工作平台长度应>2m，宽度应保证人员及采样探杆操作的空间。对于监测断面直径(圆形)或者在监测孔方向的长度(矩形)>1m的，工作平台宽度应>2m；<1m的，工作平台宽度应>1.5m。
② 单层工作平台及通道上方竖直方向净高应>2m，需设置多层工作平台的，每层净高应>1.9m。
③工作平台宜采用厚度>4mm的花纹钢板或经防滑处理的钢板铺装，相邻钢板不应搭接，上表面的高度差应≤4mm，载荷满足GB4053.3要求。
④ 工作平台与竖直烟道/排气筒的间隙距离≤10mm。
⑤工作平台及通道的制造安装应符合GB4053.3相关要求。
防护要求：
①距离坠落高度基准面1.2m以上的工作平台及通道的所有敞开边缘应设置防护栏杆，其中工作平台的防护栏杆应带踢脚板。
② 防护栏杆的高度应>1.2m,扶手宜选用外径30mm~50mm钢管，扶手后应有不少于75 mm净空间。
③防护栏杆的踢脚板宜采用不小于100mm×2mm的钢板制造，其顶部在平台面之上高度应不小于100 mm,底部距平台面应不大于10 mm。
④ 扶手和踢脚板之间应至少设置一道中间栏杆,中间栏杆与上下方构件的空隙间距<500mm.其载荷、制造安装应满足GB4053.3要求。
⑤ 防护栏杆端部应设置立柱或确保与建筑物或其他固定结构牢固连接,立柱间距应不大于1m。
废气排放口设置标志牌，标志牌上内容有：废气排放口、单位名称、排放口编号、污染物种类、排气筒标识等。
[image: ]
（2）雨水排放口
雨水排放口设置标志牌，标志牌上内容有：雨水排放口、单位名称、排放口编号、污染物种类、排放口标识等。
[image: ]
3、排污许可证申请
建设单位应当在获得环评审批文件后、投入生产或使用并实际产生排污行为之前，按照《排污许可管理条例》、《排污许可管理办法》等相关要求申请排污许可证。
4、本项目竣工后，建设单位应当根据国家、湖南省有关建设项目竣工环境保护验收管理办法的要求和规定，对项目配套建设的环境保护设施进行竣工环境保护验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。验收报告分为验收监测报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容。








[bookmark: _Toc31240]
六、结论
	本项目在建设中投入一定比例的环保费用，采取必要的措施对废气、固废、噪声的污染进行有效的控制，对减轻区域的环境污染、保护环境质量起到重要的作用。 
综上所述，建设单位在认真落实各项污染防治措施、风险防范措施和环境管理措施的前提下，从环境保护角度考虑，本项目建设可行。



[bookmark: _Toc5844]附表
[bookmark: _Toc28919]建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	氨(有组织)
	/
	/
	/
	0.4224t/a
	
	0.4224t/a
	+0.4224t/a

	
	氨(无组织)
	/
	/
	/
	0.25026t/a
	
	0.25026t/a
	+0.25026t/a

	
	硫化氢(有组织)
	/
	/
	/
	0.0414t/a
	
	0.0414t/a
	+0.0414t/a

	
	硫化氢(无组织)
	/
	/
	/
	0.02321t/a
	
	0.02321
	+0.02321t/a

	
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.259t/a
	
	0.259
	+0.259t/a

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.056t/a
	
	0.056t/a
	+0.056t/a

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.006t/a
	
	0.006t/a
	+0.006t/a

	一般工业
固体废物
	废包装袋
	/
	/
	/
	0.1t/a
	
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	废养殖筐
	/
	/
	/
	0.1t/a
	
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	废塑料膜
	/
	/
	/
	0.1t/a
	
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	废生物滤料
	/
	/
	/
	0.2t/a
	
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	生活垃圾
	/
	/
	
	2.625t/a
	
	2.625t/a
	+2.625t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-① 
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