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湖南省舜环肥料制造有限公司资源综合利用项目环境影响报告表的批复

湖南省舜环肥料制造有限公司：

你公司提出的建设项目环境影响评价审批报告表（普通类）行政许可申请，我局已受理，并完成了受理公示和拟审批公示。经审查，你公司提交的《湖南省舜环肥料制造有限公司资源综合利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），符合国家关于建设项目环境影响评价文件审批的有关规定，依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国生态环境法典》等法律法规，我局决定准予行政许可，具体如下：

一、项目位于湖南省永州市东安县井头圩镇廖家村，本项目建设内容主要包括：蚯蚓单体养殖大棚（用于蚯蚓苗、蚯蚓育肥养殖）、生产车间（主要为原辅料暂存区、混合搅拌预处理区、发酵陈化区）、包装车间、综合楼及配套设施。项目建成后年产蚯蚓200吨、营养土3100吨、有机肥4200吨。项目总投资2000万元，其中环保投资79万元，占总投资额的3.95%。

根据湖南博然环保科技有限公司编制的《报告表》中的分析结论和专家评审意见，在建设单位严格落实《报告表》和本批复提出的各项污染治理措施和风险防范要求，污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意该项目按《报告表》所列工程的地点、性质、规模、工艺、环境保护措施进行建设。

二、建设单位在工程设计、建设和运行管理过程中，须全面落实《报告表》及本批复提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）落实相关政策要求。项目应采用国内外先进的生产工艺，选用符合国家产业政策及质量安全要求的生产设备，选用成熟可靠的污染防治技术、设备及工艺，确保项目的各项污染物达标排放。按照《排污许可管理条例》、《排污许可管理办法》办理好排污许可手续。按照《环境保护图形标志》（GB15562.1/2-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等规定，设置环境保护图形标志牌。

（二）做好施工期环境保护工作。施工扬尘通过使用商品混凝土、施工区围挡和定期洒水、堆场覆盖等措施，确保达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的相应要求；施工人员生活污水经化粪池处理后用作农肥，车辆冲洗废水经过临时建设沉淀池处理后回用，不外排；施工期噪声通过选用低噪声设备、合理安排施工时段等措施控制，确保达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相应要求。施工期建筑垃圾、弃土等一般固废，运至建筑垃圾填埋场或者城建部门指定的地点堆放处理。
（三）落实运营期大气污染防治措施。严格落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。原料暂存及预处理、蚯蚓育苗后物料发酵陈化、蚯蚓育肥后蚯蚓粪发酵陈化等生产工艺产生的氨、硫化氢、臭气浓度等污染因子通过微负压车间的负压收集系统+生物除臭系统（采用生物滤池除臭工艺）处理后，经15m排气筒（DA001）排放，有组织排放的废气中硫化氢、氨、臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的排放标准值要求；营养土、有机肥粉碎、筛分、包装产生的粉尘，经集气罩收集由袋式除尘器处理后通过15m排气筒（DA002）排放，排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；大棚蚯蚓育苗过程以及大棚蚯蚓育肥过程中产生的氨、硫化氢，采取安装除臭剂喷淋管及喷头、定期喷洒生物除臭剂等防治措施进行除臭处理，企业应根据无组织排放的实际情况，使用足量的生物除臭剂，确保无组织排放的废气中硫化氢、氨、臭气浓度等因子在厂界能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改标准值要求。

（四）落实运营期水污染防治措施。运营期原料暂存时产生的渗滤液经集液池收集后，回用于发酵工序，不外排；生活污水经化粪池处理后作堆肥发酵喷淋用水，不外排。
（五）落实运营期噪声污染防治措施。通过设备加装减震垫、合理布局高噪声的设备、加强设备保养维护，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的相应要求。

（六）落实运营期固体废物管理措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。项目产生一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；项目设备维修委外作业，不在厂内维修，因此不产生维修固废。
（七）落实运营期地下水、土壤污染防治措施。按照“源头控制、分区防控”相结合的原则，对2#生产车间、5#-16#生产大棚、应急事故池等重点防治区须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求进行设计；对包装车间、初期雨水池等一般防渗区参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关要求进行设计；简单防渗区进行地面硬化。在做好各类防渗区的防渗措施的基础上，同时加强管护、定期巡查，若发现“跑、冒、滴、漏”等问题，及时解决。
（八）加强环境风险防范。加强项目环境风险管理及安全生产检查，制定渗滤液泄漏、原料中出现有毒有害物质、废气处理设施故障、火灾等各类环境风险的防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，防止非正常工况和事故状态下环境风险排放。

（九）其他注意事项。1、本项目的原料污泥为生活污水处理厂污泥，不得使用其他工业污泥等，污泥等原料不能含危废；2、项目使用的污泥必须按要求进行检验，需满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)及《农用污泥中污染物控制标准》(GB4284-2018)表1B级限值要求才能使用；3、污泥及蚯蚓粪均不得用于有机肥的生产。
三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。项目自批复之日起超过5年方开工建设的，应当报原审批部门重新审核；项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当依法重新报批。

四、东安生态环境保护综合行政执法局负责该项目环境保护“三同时”制度执行情况全过程监督管理以及生态环境日常监督管理。

                                   永州市生态环境局

                                   2026年10月22日
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